1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНТЕРА

1.1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Открыв упаковку, убедитесь, что в комплекте есть все нижеперечисленные компоненты.

Компонент | Название | Количество
| Принтер | 1
| Тонер-картридж | 1
| Кабель интерфейса USB | 1
| Кабель питания | 1
| Установочный CD-ROM | 1
| Краткое руководство по настройке | 1
| Гарантийный талон Pantum | 1

| Примечание | • Гарантийный талон может не предоставляться в некоторых регионах.

1.2. КОМПОНЕНТЫ ПРИНТЕРА

| Вид спереди

1 | Выходной лоток: используется для хранения отпечатанных листов
2 | Панель управления: отображает состояние печати
3 | Выводной ограничитель: удерживает отпечатанные листы от падения
4 | Передняя крышка: Tонер-картридж можно вынуть, открыв переднюю крышку
5 | Лоток ручной подачи: материалы для печати можно поместить вручную, открыв переднюю крышку лотка ручной подачи
6 | Направляющие лотка ручной подачи: регулируют ширину с двух сторон бумаги
7 | Переключатель питания от электросети: используется для включения и выключения питанияя
8 | Лоток автоматической подачи: удерживает бумагу для печати
9 | Направляющие ширины бумаги: используется для регулировки ширины бумаги внутри лотка автоматической подачи

| Вид сзади

1 | USB-интерфейс: используется для прямого подключения к компьютеру
2 | Сетевой интерфейс: используется для подключения принтера к сети
3 | Гнездо переменного тока: используется для подключения кабеля питания
4 | Задняя крышка: ее можно открывать для проверки наличия замятой бумаги
5 | Модуль двусторонней печати: для освобождения замятой бумаги во время двусторонней печати с задней стороны принтера;

1.3. ТОНЕР-КАРТРИДЖ

| Срок службы тонер-картриджа

Тип | Средний объем печати
Tонер-картридж стандартной производительности | Около 3000 страниц (Указанные выше сведения основаны на стандарте ISO/IEC 19752)
Tонер-картридж высокой производительности | Около 6000 страниц (Указанные выше сведения основаны на стандарте ISO/IEC 19752)

| Примечание | • В модель могут вноситься изменения без предварительного уведомления. • Емкость картриджей с тонером может быть различной в зависимости от того, какой тип картриджей используется. • Для оптимального качества печати рекомендуется использовать только оригинальные расходные материалы Pantum. • Гарантийный талон утрачивает силу при любых повреждениях, вызванных использованием посторонних расходных материалов, а не оригинальных материалов Pantum.