1、Protel99和Protel99SE的PCB编辑器中输入汉字的补丁。
2、PROTEL中在PCB上标注汉字的方法：
（1）在99和99SE中，将其解压缩后，去掉文件属性的只读属性，将其复制到Protel的根目录下即可。重新启动程序后，在Place菜单下会出现Place chinese子菜单。或
在设计窗口右上角空白处双击鼠标左键，在弹出对话框Menu Properties下双击Place点击右键ADD增 加菜单，在Text中填入要显示的名称 Chinese，在Process中选择：Macro:Run Macro，在Params中填入：designname=\font.ddb|documentname=documents\font.bas|language=clientbasic
（2）在PROTELDXP中的具体操作相对于protel 99se中的操作繁琐一些：
因为具体表现为通过font.exe 修改过的hanzi.lib 文件，在DXP中放置元件时，内容并未改变。所以可以：
    使用 libraries 菜单，将font.exe 生成的hanzi.lib 加入库文件列表。

每次用font.exe 修改过hanzi.lib后，必须在DXP中打开hanzi.lib文件，此时可放置汉字标注，用完后关闭hanzi.lib

     每更新过hanzi.lib中的内容，都要按上述步骤，将hanzi.lib 打开，使用后关闭。


最新更新：proteldxp 安装service pack 3 后，已不需要在DXP中打开hanzi.lib文件了！
