2008-04-23: version SPCT 20080423_A063
       1: 修改下传客户ID时的读命令为1，以适应大多数的DLL

2008-02-25: version SPCT 20080225_A062
       1: 允许客户自定义每个秤的下载PLU的范围，该范围类似于打印机的页面选择功能，如1，2，5-10，9-100等
       
---------2008-02-14-  A061-----------
下发PLU数据时，按PLU号不同分号段给不同的秤下发数据，互不干扰。
即在下发PLU数据时，可选择PLU的号段，把不同号段的数据发到不同的秤内。
如可以选择发送：PLU号为1-500的数据发到1号秤；PLU号为501-1000的数据发到2号秤。
--------2008-01-16-  A060-------------
1.修正了附加文本号和ET号搞反了。
--------2007-12-05---A059----------------
1.     支持清空下载；


2.      DOWNLOAD支持EXECL文件的格式导入；


3.      SPCT软件增加密码下发到秤里。