　　完美实现AutoCAD<->Excel 表格转换。Excel能原貌绘制到AutoCAD中，并且转化为AutoCAD的实体而不是链接和嵌入：表格线、合并单元格，上下标等等格式均可识别。支持比例、填充格式。比例模式下，Excel的纵横比例保持不变；填充模式下，表格刚好填入在AutoCAD中选择的矩形区域。
　　1 Excel→ACAD
　　(1) 启动Excel、ACAD，打开表格(*.xls)和图形文件(*.dwg或者*.dxf)
　　(2) 在Excel中选定表格中要绘制的部分。注意，不要拷贝，选择即可
　　(3) 按下本软件的“制表”按钮，等待窗口最小化到屏幕右下角
　　(4) 切换到ACAD中，ACAD提示指定制表区域，指定左上角、右下角
　　2  ACAD→Excel
　　(1) 启动Excel、ACAD，打开表格(*.xls)和图形文件(*.dwg或者*.dxf)
　　(2) 按下本程序的"制表"按钮，等待窗口最小化到屏幕右下角
　　(3) 切换到ACAD中，选择表格
　　3  Word→ACAD
　　(1) 启动Word、ACAD，打开文档(*.doc)和图形文件(*.dwg或者*.dxf)
　　(2) 在Wortd中选定中要绘制的部分文字。注意，不要拷贝，选择即可
　　(3) 按下本软件的“Word”按钮，等待窗口最小化到屏幕右下角
　　(4) 切换到ACAD中，ACAD提示指定区域，指定左上角、右下角