主页 > 规格 > 打印机规格

### 打印机规格

自动双面打印 | (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) 是
仿真 | (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 b) GDI (DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) PCL6，GDI
分辨率 | 600 dpi x 600 dpi、HQ1200 (600 dpi) *1
打印速度 *2 *3 | 单面打印 | (DocuPrint P228 db ) 最快 27 页/分钟 (Letter 尺寸) 最快 26 页/分钟 (A4 尺寸) (DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) 最快 32 页/分钟 (Letter 尺寸) 最快 30 页/分钟 (A4 尺寸)
双面打印 (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) | (DocuPrint P228 db ) 高达 13 面/分钟 (6.5 张/分钟) (A4 或 Letter 尺寸) (DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) 高达 15 面/分钟 (7.5 张/分钟) (A4 或 Letter 尺寸)
首页打印时间 *4 | 23°C/230 V 时少于 8.5 秒 23°C/230 V 时少于 8.5 秒

*1
HQ1200 是一种图像处理技术，可实现鲜明、清晰和平滑的打印质量。
*2
打印速度可能因打印文档类型的不同而有所变化。
*3
当设备与无线局域网连接时，打印速度可能会变慢。
*4
在准备就绪模式下，从标准纸盒进纸

相关信息
  - 规格

转到首页