主页 > 故障排除 > 清除卡纸 > 双面纸盒卡纸

### 双面纸盒卡纸

相关型号:DocuPrint P228 db / DocuPrint P268 d / DocuPrint P268 dw
如果设备的操作面板或 Status Monitor (状态监视器) 显示双面纸盒卡纸，请执行以下操作：

1. 打开设备电源 10 分钟。这可让内部风扇冷却设备内部的烫热部件。
2. 将纸盒从设备中完全拉出。
3. 在设备后部，将双面纸盒从设备中完全拉出。
4. 将卡住的纸张从设备或双面纸盒中拉出。
5. 取出因静电卡在设备下方的纸张。
6. 如果双面纸盒内未发生卡纸，请打开后盖。
   警告
     高温

     设备内部的零件温度会非常高。请等待设备冷却后再触摸内部零件。

7. 双手轻轻地将卡住的纸张从设备后部拉出。
8. 合上后盖，直到其锁定在关闭位置。
9. 将双面纸盒紧紧地装回设备后部。
10. 将纸盒紧紧地装回设备前部。

相关信息
  - 清除卡纸

转到首页