主页 > 网络 > 故障排除 > 识别和解决问题 > 安全设置不能正常工作。

### 安全设置不能正常工作。

原因 | 措施 | 接口
--- | --- | ---
在打印机驱动程序、BRAdmin Light 安装过程中或使用打印功能时，您没有接受安全警报对话框。 | 如果您没有接受安全警报对话框，安全软件的防火墙功能可能会阻止访问。 一些安全软件可能会阻止访问不显示安全警报对话框。 若要允许访问，请参见安全软件附带的说明书或咨询制造商。 | 无线
安全软件设置所需的端口号可能已关闭。 | 以下端口号对应的 Fuji Xerox 网络功能： 网络打印 *1：端口号 161 和 137/协议 UDP BRAdmin Light：端口号 161/协议 UDP 更多关于如何打开端口的信息，请参见安全软件附带的说明书或咨询制造商。 | 无线

*1
Windows®

相关信息
  - 识别和解决问题

转到首页