驱动安装方法
先下载上面的Hboot驱动文件，解压到相应的文件夹（文件夹名如android device），
文件里面的东西不用管它。手机关机，同时按住"音量减键"+"电源键"不放，进入HBoot，
再用数据线连接手机和电脑，此时电脑会提示找到新硬件，
点击弹出提示框下一步，将驱动路径指定为刚刚解压出来的HBoot驱动目录android device，
再安装驱动。驱动安装完成后断开手机与电脑连接，手机关闭并重启，进入系统。
OK。驱动装好了。