"
#1 返回上一级窗口
#2 输入展开图的有关参数
#3 放大展开图
#4 缩小展开图
#5 增加字号，在绘图状态展开图的标注字符；在插入文字状态下获得焦点的文本框的字符；在两种状态下标题栏中获得焦点的字符
#6 减小字号，在绘图状态展开图的标注字符；在插入文字状态下获得焦点的文本框的字符；在两种状态下标题栏中获得焦点的字符
#7 标注线间隔增加
#8 标注线间隔减少
#9 整个屏幕为绘图区
#10 绘出预览纸，尺寸不大于屏幕，内有标题栏，展开图
#11 绘出预览纸，尺寸与打印纸相同，内有标题栏，展开图
#12 第一张构件图
#13 第二张构件图
#14 第一张展开图
#15 第二张展开图
#16 第三张展开图
#17 第四张展开图
#18 第五张展开图
#19 第六张展开图
#20 第七张展开图
#21 显示展开图各点的坐标，以展开图最左端为 x 坐标参考点，最下端为 y 坐标参考点
#22 一个展开图的不同层的序号
#23 展开图的割口图形
#24 版本
#25 展开图的全部图形
#26 展开图的主要部分图形
#27 在构件图、展开图中插入文字
#28 绘出打印预览图形。当图形尺寸大于屏幕，可移动整张图形
#29 在打印机打印图形
#30 保存整个图形为bmp位图文件
#31 保存屏幕图形为bmp位图文件
#32 在CAD软件里绘展开图
#33 在文本框显示坐标图数据，可以输入文字，保存为文本文件
#34 在坐标图基础上改变部分或全部坐标点的坐标值
#35 在立体图表面展开图形
#36 序号
#37 上一页
#38 必须先设置打印参数,才能进行打印
#39 1-01 斜截圆管
#40 1-02 等径圆管任意角度两节弯头
#41 1-圆(椭圆)管类型
#42 2-变径锥管类型
#43 3-锥管圆管相交型
#44 4-方圆过渡类型
#45 5-方矩锥管类型
#46 6-矩管圆管相交类型
#47 7-球面螺旋类型
#48 1-03 等径圆管任意角度多节弯头
#49 1-04 等径圆管任意角度三通
#50 1-05 异径圆管任意角度三通
#51 软件没有安装注册文件
#52 返回
#53 参数
#54 放大
#55 缩小
#56 字号+
#57 字号-
#58 间隔+
#59 间隔-
#60 全屏
#61 预览
#62 实形
#63 构件1
#64 构件2
#65 展开1
#66 展开2
#67 展开3
#68 展开4
#69 展开5
#70 展开6
#71 展开7
#72 1-06 异径圆管偏心任意角度三通
#73 1-07 等径同平面任意角度Y形三通
#74 坐标图
#75 全图
#76 主图
#77 层号
#78 割口图
#79 1-08 等径不同平面任意角度Y形三通
#80 1-09 等径圆管空间任意位置两节弯头
#81 文字
#82 1-10 等径两口平行双偏心蛇行管
#83 打印
#84 存全图
#85 存屏幕
#86 CAD图
#87 数据
#88 加边
#89 空展
#90 改变多个标题栏字号
#91 改变一个标题栏字号
#92 图形文件
#93 启动CAD
#94 请等待
#95 不能运行AutoCAD
#96 图形绘到CAD
#97 不能在CAD软件绘制展开图，原因可能是：
#98 1.软件设置的CAD版本与计算机安装的CAD版本不相同，请打开“参数设置”窗体，设置正确的CAD版本。
#99 2.由于CAD不同版本的差异，金林钣金展开软件的当前版本能够正常连接CAD2004--CAD2006，如果在CAD2007不能正常绘展开图，请更换为金林钣金软件的CAD2007版本，或另外安装和使用CAD2006。
#100 3.关闭已经打开的CAD软件，使钣金软件找不到CAD软件而出错，此时可以点击《连接CAD》菜单，重新打开CAD软件。
#101 解决上述问题后，再按《CAD图》按钮，继续进行绘图。
#102 文件
#103 软件运行状态测试记录
#104 软件运行正常
#105 该项目参数：
#106 参数设置
#107 退出
#108 选择CAD版本
#109 没有安装CAD软件
#110 确认
#111 选择当前计算机安装的CAD软件的版本。如果没有安装，则选择“没有安装CAD软件”
#112 选择“开机动画”，启动软件时先运行一段动画。
#113 选择“关机动画”，关闭软件前先显示一幅图片。
#114 按下<确定>后，把各项参数设置值保存到硬盘，下次启动软件时从硬盘调出保存的参数。
#115 分辨率
#116 打印纸张方向
#117 页数
#118 号纸
#119 低分辨率
#120 中分辨率
#121 高分辨率
#122 图纸横放
#123 图纸垂直
#124 黑白色
#125 彩色
#126 当纸张尺寸不在以上纸号范围，请在下列框内输入纸张宽度和高度：
#127 1-12 椭圆罐
#128 取消
#129 打印前请设置好打印机的各项参数，如彩色或黑白打印、打印质量、打印类型及纸张类型等的调整，使之符合使用要求，避免造成打印质量问题。如果需要输出图纸按<保存全图>或<保存屏幕>按钮，把全图或者当前屏幕保存为bmp格式图片，再通过其它方式打印。
#130 图纸按国家制图标准A0～A4号设置，宽度高度尺寸  A0号：1189×841毫米   A1号：841×594毫米  A2号：594×420毫米  A3号：420×297毫米   A4号：297×210毫米
#131 请尽量选择标准的图纸，如果需要特殊尺寸图纸，可另行输入纸张宽度和高度。打印输出的图纸尺寸与实形绘图时的相同。
#132 图纸垂直放置的宽度高度等于上述相应图号的高度宽度。
#133 图纸方向：根据实形绘图时图纸方向和打印机的图纸放置方向，选择横放或垂直。
#134 颜色、分辨率、页数是打印输出的参数。
#135 数据输入
#136 软件说明
#137 金林钣金展开软件：
#138 坐标数据
#139 输入序号不能为空! 重新输入
#140 改变边线坐标
#141 1-13 圆管相交椭圆管
#142 1-14 椭圆管垂直相交圆管
#143 功能选择
#144 与边线垂直改变坐标值
#145 设置一个点的坐标值
#146 设置B点坐标=A点坐标
#147 朝一个角度改变坐标值
#148 恢复原来坐标值
#149 绘出坐标图后可以改变各个坐标点的坐标值。
#150 与边线垂直改变坐标值：选定的坐标点(起始坐标至结束坐标之间)移动的方向垂直于左右两边坐标点的连线（取两边等距离的点）。
#151 设置一个点的坐标值：以图形的最左端、最下端为参考坐标，设置一个点的坐标值。
#152 设置B点坐标=A点坐标：分别选定A点和B点的坐标序号，使B点的坐标值=A点的坐标值。
#153 朝一个角度改变坐标值：角度a=0度，朝向正右方；a=90度，朝向正上方；a=180度，朝向正左方；a=270度，朝向正下方。选定的坐标点(起始坐标至结束坐标之间)，都朝角度a的方向移动距离w。
#154 恢复原来坐标值：全部坐标点恢复原来的坐标值。
#155 图形中的蓝色线是原来展开图的轮廓线。
#156 坐标点移动角度
#157 改变宽度值
#158 起始序号
#159 坐标序号
#160 坐标A序号
#161 结束序号
#162 坐标B序号
#163 一点的x坐标值
#164 一点的y坐标值
#165 用户名
#166 邮箱地址
#167 软件注册
#168 1-15 椭圆管垂直相交椭圆管
#169 1-16 等径直管与多节弯头三通
#170 1-17 等径两节弯头与直管三通
#171 1-18 带补料正交等径三通
#172 天空软件站网址：
#173 中国共享软件注册中心网址：
#174 用户名是用户机器码的一部分，请填写用户名
#175 用户名不得少于2个汉字，或4个字母、数字
#176 帮助
#177 电子邮箱地址是用户接收注册码文件必须有的，请填写电子邮箱地址。
#178 机器码(包括用户名)
#179 金林钣金展开软件
#180 主页
#181 金林钣金展开
#182 测试
#183 展开图例
#184 图例
#185 类型
#186 项目
#187 展开图号
#188 1-19 异径多节弯头与直管三通
#189 在类型
#190 的绘图过程发生错误：
#191 数据计算发生错误，请看帮助，改变输入参数，再次绘图
#192 绘图发生错误，请看帮助，改变输入参数，再次绘图
#193 点击，文本框上拉
#194 下一页
#195 输入参数
#196 设计
#197 制图
#198 描图
#199 校对
#200 审核
#201 审定
#202 属图
#203 1-20 异径带补料正交三通
#204 单位
#205 比例
#206 材料
#207 重量
#208 选择图号
#209 图纸方向
#210 水平
#211 垂直
#212 实例参数
#213 用户参数
#214 绘图
#215 实例
#216 CAD软件连接错误的处理方法
#217 正在装载程序，请等待
#218 金  林
#219 钣金展开图
#220 V 1 版
#221 序号错误， 重新输入
#222 1-11 等径两口垂直双偏心蛇行管
#223 图号
#224 纸张宽度高度值不能为空，请重新输入
#225 纸张宽度值输入错误，请重新输入
#226 纸张宽度值应在100--1200之间，请重新输入
#227 纸张高度值输入错误，请重新输入
#228 纸张高度值应在 50--1000之间，请重新输入
#229 圆管内径 d
#230 斜口角度 a
#231 圆管中心高度 h
#232 圆管板厚 b
#233 等分数 n
#234 输入参数不能小于等于 0 ，
#235 角度 a 不能大于等于90度，
#236 等分数 n 不能小于12，
#237 等分数 n 不能大于360，
#238 等分数 n 必须是4的整倍数，
#239 h 数值太小，无法画出展开图，
#240 请重新输入参数
#241 斜截圆管
#242 正圆锥管
#243 圆管内直径 d
#244 圆管1长度 L1
#245 圆管2长度 L2
#246 弯头偏转角度 a
#247 板材厚度 b
#248 圆周等分数 n
#249 n不能小于 12 ，
#250 角度 a 必须小于180度，
#251 L1 数值太小，无法画出展开图，
#252 L2 数值太小，无法画出展开图，
#253 等径圆管任意角度两节弯头
#254 管
#255 序号错误，起始序号与结束序号的首字母不相同
#256 弯头转角 a
#257 弯头转弯半径 R
#258 弯头节数 t
#259 角度 a 不能大于180度
#260 弯头节数 t 不能小于 3 ，
#261 弯头节数 t 不能大于
#262 转弯半径 R 的值太小 ，
#263 转弯半径 R 数值太小，无法画出展开图，
#264 等径圆管任意角度多节弯头
#265 等径圆管任意角度多节弯头/中间节
#266 等径圆管任意角度多节弯头/端节
#267 等径圆管任意角度多节弯头/排料图
#268 中间节展开料
#269 端节展开料
#270 序号错误，不能为“a”或“A”以外的字母，可以直接输入数字
#271 主管长度 L1
#272 支管长度 L3
#273 支管倾角 a
#274 中线交点长度 L2
#275 序号错误，首字母不是当前图形的分图标记
#276 a 不能小于等于0，不能大于等于180，
#277 L3 数值太小，无法画出展开图，
#278 等径同平面任意角度Y形三通
#279 等径圆管任意角度三通/支管
#280 等径圆管任意角度三通/主管
#281 主管内直径 d1
#282 支管内直径 d2
#283 主管边到中线交点长度 L2
#284 两管中线夹角 a
#285 主管板材厚度 b1
#286 支管板材厚度 b2
#287 支管圆周等分数 n
#288 a 不能小于等于0度，不能大于等于180度
#289 d2 不能大于或等于 d1！
#290 异径圆管任意角度三通
#291 异径圆管任意角度三通/支管
#292 异径圆管任意角度三通/主管
#293 主管边到中线交点距离 L2
#294 支管中线长度 L3
#295 两管中线偏心量 p
#296 p 数值太大，无法计算
#297 异径圆管偏心任意角度三通
#298 异径圆管偏心任意角度三通/支管
#299 异径圆管偏心任意角度三通/主管
#300 圆管割口映射展开1
#301 圆管割口映射展开2
#302 主管高度 h
#303 支管1长度 L1
#304 支管2长度 L2
#305 支管1偏转角度 a1
#306 支管2偏转角度 a2
#307 a1 不能小于等于 0，不能大于 90，
#308 a2 不能小于等于 0，不能大于 90，
#309 等径同平面任意角度Y形三通/主管
#310 等径同平面任意角度Y形三通/支管1
#311 等径同平面任意角度Y形三通/支管2
#312 支管长度 L
#313 支管分叉夹角 a1
#314 支管平面与主管倾角 a2
#315 a1 不能小于 10，不能大于等于 90，
#316 a2 不能小于等于 0，不能大于 45，
#317 L 数值太小，无法画出展开图，
#318 等径不同平面任意角度Y型三通
#319 管1高度 h1
#320 管2高度 h2
#321 管1两端口水平距离 p1
#322 管2两端口水平距离 p2
#323 管1两端口宽度距离 w1
#324 管2两端口宽度距离 w2
#325 d、b 不能小于等于 0 ，
#326 h1、p1、w1 不能同时等于 0，
#327 h2、p2、w2 不能同时等于 0，
#328 h1、p1、w1 绝对值太小，无法画出展开图，
#329 h2、p2、w2 绝对值太小，无法画出展开图
#330 由于空间任意位置两节弯头尺寸变化太多，构件图1不能完全按正投影画出构件图，仅供验证输入数据参考。如要了解下料尺寸及角度，请按‘构件图2’按钮即可得到实际下料尺寸图。
#331 提示
#332 空间位置两节弯头
#333 圆管空间位置两节弯头-下料尺寸图
#334 弯头转角大于45°，建议以本图的尺寸、角度，按多节弯头下料。
#335 等径圆管空间任意位置两节弯头
#336 管3高度 h3
#337 管2两端口水平距离 p
#338 管2两端口宽度距离 w
#339 圆口周长等分数 n
#340 d、b、n不能小于等于 0 ，
#341 p、w不能同时等于0，
#342 h1 数值太小，无法画出展开图，
#343 h2 数值太小，无法画出展开图，
#344 h3 数值太小，无法画出展开图，
#345 等径两口平行双偏心蛇行管
#346 管3长度 L3
#347 h2、W不能小于0，
#348 h2、p、w 数值太小，无法画出展开图，
#349 等径两口垂直双偏心蛇行管
#350 椭圆封头内宽度 w
#351 椭圆封头内高度 h
#352 椭圆罐长度 L
#353 椭圆管板材厚度 b
#354 椭圆周长等分数 n
#355 椭圆罐
#356 椭圆罐/椭圆封头
#357 椭圆罐/椭圆管
#358 椭圆管内长轴 w
#359 椭圆管内短轴 h
#360 椭圆管长度 L1
#361 两管中线交点长度 L2
#362 圆管长度 L3
#363 圆管倾角 a
#364 椭圆管板材厚度 b1
#365 圆管板材厚度 b2
#366 圆管周长等分数 n
#367 d 不能大于 w，
#368 a 不能小于等于 0，不能大于90，
#369 圆管任意角度相交椭圆管
#370 圆管任意角度相交椭圆管/圆管
#371 圆管任意角度相交椭圆管/椭圆管
#372 圆管长度 L1
#373 椭圆管内短轴 Lt
#374 椭圆管高度 h
#375 圆管板材厚度 b1
#376 椭圆管板材厚度 b2
#377 椭圆管周长等分数 n
#378 w 不能大于 d，
#379 L2 不能大于 L1，
#380 椭圆管垂直相交圆管
#381 大椭圆管内长轴 w1
#382 大椭圆管内短轴 ht
#383 大椭圆管长度 L1
#384 小椭圆管内长轴 w2
#385 小椭圆管内短轴 Lt
#386 小椭圆管高度 h
#387 大椭圆管板厚 b1
#388 小椭圆管板厚 b2
#389 小椭管周长等分数 n
#390 w2 不能大于 w1，
#391 椭圆管垂直相交椭圆管
#392 小椭圆管
#393 大椭圆管
#394 直管高度 h1
#395 弯头端口到直管中线距离 L
#396 弯头端口到直管底部高度 h2
#397 输入数据不能小于等于0，
#398 a 不能大于 90，
#399 t 不能小于 2，
#400 t 不能大于 6，
#401 L数值太小，无法画出展开图，
#402 h2数值太小，无法画出展开图，
#403 h1数值太小，无法画出展开图，
#404 展开图5
#405 等径直管与多节弯头三通
#406 第
#407 节和第
#408 节
#409 弯头完整中间节
#410 等径直管与多节弯头三通/直管
#411 弯头下节中线高度 h1
#412 弯头上节中线高度 h2
#413 直管中线长度 L1
#414 弯头偏转角度 a1
#415 直管与弯头偏转角度 a2
#416 直管与弯头中线偏移距离 L2
#417 a1 不能大于 90，
#418 a1、a2数值太大，
#419 L2 的绝对值太大，不符合构件的基本要求，
#420 L1数值太小，无法画出展开图，
#421 等径直管与两节弯头三通
#422 弯头上节
#423 弯头下节
#424 等径两节弯头与直管三通
#425 等径直管与两节弯头三通/直管
#426 主圆管长度 L1
#427 支圆管高度 h
#428 支管交主管长度 L2
#429 补料长度 Lp
#430 补料高度 hp
#431 圆管板材厚度 b
#432 l2 数值太小，无法画出展开图，
#433 l1 数值太小，无法画出展开图，
#434 带补料正交等径三通/支管
#435 带补料正交等径三通/补料展开
#436 带补料正交等径三通
#437 圆弧板
#438 三角板
#439 带补料正交等径三通/主管
#440 直管内直径 d1
#441 弯管内直径 d2
#442 弯头中心到直管底高度 h2
#443 弯头偏转半径 R
#444 直管板材厚度 b1
#445 弯管板材厚度 b2
#446 d2 不能大于等于 d1，
#447 R 数值太小，
#448 n 不能小于 12，
#449 n 不能大于 360，
#450 r 或者 a 太小，无法画出展开图，
#451 L 数值太小或 R 太大，
#452 异径多节弯头与直管三通
#453 和
#454 异径多节弯头与直管三通/第
#455 支管高度 h
#456 d2 必须小于 d1，
#457 异径带补料正交三通
#458 2-01 正圆锥管
#459 2-02 平截正圆锥管
#460 2-03 斜截正圆锥管
#461 2-04 斜圆锥管
#462 2-05 斜圆锥台
#463 2-06 异径圆口上斜下平连接管
#464 2-07 异径圆口上平下斜连接管
#465 2-08 锥管任意角度两节弯头
#466 2-09 锥管任意角度多节弯头
#467 2-10 正圆锥管任意角度相交正圆锥管
#468 2-11 斜圆锥管相交正圆锥管
#469 2-12 斜圆锥管裤形三通
#470 2-13 斜圆锥管与正圆锥管裤形三通
#471 2-14 椭圆锥管
#472 2-15 椭圆平口任意偏心连接管
#473 2-16 上圆下椭圆任意偏心连接管
#474 2-17 上圆平下椭斜任意偏心连接管
#475 2-18 上圆斜下椭平任意偏心连接管
#476 2-19 斜圆锥管90°裤形三通
#477 坐标绘图
#478 锥管大端内直径 d
#479 锥管高度 h
#480 锥管大端内直径 d1
#481 锥管小端内直径 d2
#482 展开下料等分块数 t
#483 d1 必须大于 d2，
#484 t 不能大于 48，
#485 t 不能是小数，必须是整数，
#486 平截正圆锥管
#487 斜口倾角 a
#488 d2 不能大于 d1，
#489 a 必须大于等于 0, 小于 90，
#490 角度 a 数值太大，无法画出展开图，
#491 斜截正圆锥管
#492 锥管偏心量 p
#493 斜圆锥管
#494 上下端口偏心量 p
#495 斜圆锥台
#496 接管下端内直径 d1
#497 接管上端内直径 d2
#498 接管高度 h
#499 接管偏心量 p
#500 上端斜口倾角 a
#501 角度 a 必须小于等于90度，大于等于-90度
#502 d1, d2, h, b 不能小于等于 0 ，
#503 异径圆口上斜下平连接管
#504 下端斜口倾角 a
#505 等分数n 不能小于 12，
#506 异径圆口上平下斜连接管
#507 弯头大端内直径 d1
#508 弯头小端内直径 d2
#509 锥管1高度 h
#510 锥管2长度 L
#511 a 不能小于等于 0，不能大于 90 ，
#512 d1, d2, h, L, b 不能小于等于 0 ，
#513 锥管任意角度两节弯头
#514 d1, d2, R, b 不能小于等于 0 ，
#515 a 不能小于等于 0，不能大于 180 ，
#516 t 必须是不能小于 2 的整数，
#517 锥管任意角度多节弯头
#518 锥管1大端内直径 d1
#519 锥管1小端内直径 d2
#520 锥管2大端内直径 d3
#521 锥管2小端内直径 d4
#522 锥管1高度 h1
#523 小锥交大锥边高度 h2
#524 小锥中线与平面夹角 a
#525 锥管1板材厚度 b1
#526 锥管2板材厚度 b2
#527 小锥圆周等分数 n
#528 d2、d4、b1、b2不能小于等于 0 ，
#529 d3 必须大于 d4，
#530 d1 必须大于 d3，
#531 a 不能小于 0，不能大于 90 ，
#532 d3 或者 L 数值太大,无法画出展开图，
#533 正圆锥管任意角度相交正圆锥管
#534 正圆锥管任意角度相交正圆锥管/大锥管
#535 正圆锥管任意角度相交正圆锥管/小锥管
#536 正锥管大端内直径 d1
#537 正锥管小端内直径 d2
#538 斜锥管大端内直径 d3
#539 斜锥管小端内直径 d4
#540 正锥管高度h1
#541 斜锥管高度h2
#542 斜锥与正锥中线偏量 p
#543 斜锥两端口偏心量 S
#544 正锥管板材厚度 b1
#545 斜锥管板材厚度 b2
#546 斜锥管圆周等分数 n
#547 d2、d4、h1、h2、b1、b2不能小于等于 0 ，
#548 p 不能小于 0，
#549 p 或 d3 数值太大，无法画出展开图，
#550 d3 必须小于 d1，
#551 s 数值太小，无法画出展开图，
#552 斜圆锥管相交正圆锥管
#553 三通大端内直径 d1
#554 锥管2小端内直径 d3
#555 锥管2高度 h2
#556 锥管1偏心量 p1
#557 锥管2偏心量 p2
#558 d2 必须小于 d1
#559 d3 必须小于 d1
#560 p1、p2 数值太小，无法画出展开图，
#561 p1 数值太小，无法画出展开图，
#562 p2 数值太小，无法画出展开图，
#563 斜圆锥管裤形三通
#564 斜圆锥管裤形三通/锥管1
#565 斜圆锥管裤形三通/锥管2
#566 斜锥管小端内直径 d3
#567 正锥管高度 h1
#568 斜锥管高度 h2
#569 斜锥管偏心量 S
#570 S 数值太小，无法画出展开图，
#571 斜圆锥管与正圆锥管裤形三通
#572 椭圆内长轴 L
#573 椭圆内短轴 w
#574 椭圆锥管高度 h
#575 正椭圆锥管
#576 椭圆锥管
#577 下端椭圆内长轴 L1
#578 下端椭圆内短轴 w1
#579 上端椭圆内长轴 L2
#580 上端椭圆内短轴 w2
#581 连接管高度 h
#582 上下椭圆x轴偏量 px
#583 上下椭圆y轴偏量 py
#584 平口椭圆任意偏心连接管
#585 圆口内直径 d
#586 上下口中点x轴偏量 px
#587 上下口中点y轴偏量 py
#588 周长等分数 n
#589 上圆下椭圆任意偏心连接管
#590 连接管中点高度 h
#591 椭圆与水平面倾角 a
#592 a 必须大于0，小于等于90，
#593 h 数值太小，不能画出展开图，
#594 上圆平下椭斜任意偏心连接管
#595 圆口与水平面倾角 a
#596 a 必须大于等于 -90，小于等于90，
#597 上圆斜下椭平任意偏心连接管
#598 三通小端内直径 d2
#599 三通中线高度 h
#600 三通左右管距离 L
#601 斜圆锥管90°裤形三通
#602 3-01 圆管与圆锥管任意角度弯头
#603 3-02 圆管与正圆锥管相交
#604 3-03 圆管任意角度相交斜圆锥管
#605 3-04 正圆锥管大端相交圆管
#606 3-05 正圆锥管小端相交圆管
#607 3-06 斜圆锥管管口平行相交圆管
#608 3-07 斜圆锥管管口垂直相交圆管
#609 3-08 圆管与正圆锥管裤形三通
#610 3-09 正圆锥管与圆管任意角度弯头
#611 3-10 圆管与锥管三节弯头
#612 3-11 圆管与正圆锥管三节裤形三通
#613 3-12 圆管与正圆锥管平口裤形三通
#614 3-13 带补料斜锥管相交圆管三通
#615 圆管内直径 d1
#616 圆管中线高度 h
#617 锥管中线长度 l
#618 偏转角度 a
#619 等分数 n 不能小于 12 ，
#620 等分数 n 不能大于 360 ，
#621 d2 必须小于 d1 ，
#622 a 不能大于 90 ，
#623 L 数值太小，无法画出展开图，
#624 h 数值太小，无法画出展开图，
#625 圆管与圆锥管任意角度弯头
#626 圆管
#627 圆管内直径 d3
#628 锥管高度 h1
#629 圆管长度 L
#630 圆管中线交锥管边高度 h2
#631 圆管中线与水平面夹角 a
#632 锥管板材厚度 b1
#633 d2、d3、b1、b2不能小于等于 0 ，
#634 圆管任意角度相交正圆锥管
#635 锥管上下口中线偏心量 s
#636 圆管交锥管边高度 h2
#637 圆管与平面夹角 a
#638 锥管圆周等分数 n1
#639 圆管圆周等分数 n2
#640 s 数值太小，
#641 等分数 n1、n2 不能小于 12 ，
#642 等分数 n1、n2 不能大于 360 ，
#643 等分数 n1 必须是4的整倍数，
#644 等分数 n2 必须是4的整倍数，
#645 圆管任意角度相交斜圆锥管
#646 锥管割口
#647 锥管大端内直径 d2
#648 锥管小端内直径 d3
#649 锥管长度 L2
#650 锥管中线交圆管边长度 L3
#651 两管中心线夹角 a
#652 锥管板材厚度 b2
#653 锥管圆周等分数 n
#654 d3、b1、b2不能小于等于 0 ，
#655 d2 必须大于 d3，
#656 锥管
#657 锥管锥度太大，边线与圆管不相交，建议加大d3或减小d2，或修改其它相关参数，
#658 正圆锥管大端相交圆管
#659 正圆锥管大端相交圆管/圆管
#660 d1 必须大于等于 d3，
#661 正圆锥管小端相交圆管
#662 正圆锥管小端相交圆管/圆管
#663 正圆锥管小端相交圆管/锥管
#664 圆管高度 h1
#665 锥管高度 h2
#666 锥管上下口偏心距离 p
#667 锥管中线交圆管边高度 h3
#668 d3、h3、b1、b2不能小于等于 0 ，
#669 p 数值太小，无法画出展开图，
#670 斜圆锥管管口平行相交圆管
#671 锥管上下口偏心量 S
#672 锥管中线交圆管边长度 L1
#673 S 不能小于 0，
#674 斜圆锥管管口垂直相交圆管
#675 锥管1中线长度 L1
#676 锥管2中线长度 L2
#677 锥管1偏转角度 a1
#678 锥管2偏转角度 a2
#679 a1 必须大于等于 0，小于等于 90，
#680 a2 必须大于等于 0，小于等于 90，
#681 L1、a1、d2 数值比例不符合裤形三通的基本要求，建议加大L1、d2，
#682 L2、a2、d3 数值比例不符合裤形三通的基本要求，建议加大L2、d3，
#683 圆管与正圆锥管裤形三通
#684 圆管内直径 d2
#685 锥管中线高度 h
#686 圆管中线长度 L
#687 a 不能小于等于 0，不能大于 90，
#688 d1 不能小于等于 d2，
#689 正圆锥管与圆管任意角度弯头
#690 正圆锥管与圆管任意角度弯头/锥管
#691 正圆锥管与圆管任意角度弯头/圆管
#692 大端圆管中线高度 h
#693 小端圆管中线长度 L
#694 锥管中线高度 hp
#695 锥管中线水平距离 Lp
#696 a 不能小于0，不能大于 90，
#697 hp或Lp 数值太小，无法画出展开图，
#698 圆管与锥管三节弯头
#699 圆管与锥管三节弯头/大圆管
#700 圆管与锥管三节弯头/锥管
#701 圆管与锥管三节弯头/小圆管
#702 大圆管高度 h
#703 锥管上下口高度 hp
#704 锥管上下口水平距离 Lp
#705 小圆管长度 L
#706 大、小圆管中线偏转角度 a
#707 Lp 数值太小，不符合构件的基本要求，
#708 a 不能小于等于 0，
#709 hp 或Lp 数值太小，无法画出展开图，
#710 圆管与正圆锥管三节裤形三通
#711 圆管与正圆锥管三节裤形三通/大圆管
#712 圆管与正圆锥管三节裤形三通/锥管
#713 圆管与锥管三节裤形三通/小圆管
#714 大圆管高度 h1
#715 锥管上下口高度 h2
#716 锥管上下口水平距离 L
#717 小圆管高度 h3
#718 L 数值太小，不符合构件的基本要求，
#719 h2或L 数值太小，无法画出展开图，
#720 圆管与正圆锥管平口裤形三通
#721 圆管与正圆锥管平口裤形三通/大圆管
#722 圆管与正圆锥管平口裤形三通/锥管
#723 锥管上口内直径 d2
#724 锥管开口内边长度 L3
#725 锥管上口距圆管边高度 h
#726 锥管开口内边宽度 W
#727 开口中点距圆管边长度 L2
#728 锥管上下口偏心距离 Lp
#729 W 不能小于 d2，
#730 d1 不能小于等于 W
#731 L3 不能小于 W
#732 Lp 不能小于 0
#733 Lp 数值太大，不符合构件的基本要求，
#734 W 数值太大，无法画出展开图，
#735 带补料斜锥管相交圆管三通
#736 带补料斜锥管相交圆管三通/锥管
#737 左半边曲板
#738 右半边曲板及补料
#739 带补料斜锥管相交圆管三通/圆管
#740 4-01 正心平口上圆下方连接管
#741 4-02 上圆下矩平口任意偏心连接管
#742 4-03 上矩下圆平口任意偏心连接管
#743 4-04 上圆斜下矩平任意偏心连接管
#744 4-05 上圆平下矩斜任意偏心连接管
#745 4-06 上矩斜下圆平任意偏心连接管
#746 4-07 上矩平下圆斜任意偏心连接管
#747 4-08 上椭下矩平口任意偏心连接管
#748 4-09 上矩下椭平口任意偏心连接管
#749 4-10 上矩斜下椭平任意偏心连接管
#750 4-11 上矩平下椭斜任意偏心连接管
#751 4-12 上圆角矩形斜下长圆平连接管
#752 4-13 上长圆斜下圆平任意偏心连接管
#753 4-14 圆腰矩腿裤形三通管
#754 4-15 矩腰圆腿裤形三通管
#755 方口内边长度 L
#756 输入参数d、L、h、b不能小于等于 0 ，
#757 正心平口上圆下方连接管
#758 上圆下矩平口任意偏心连接管
#759 矩形内边长度 L
#760 矩形内边宽度 w
#761 圆心与x轴偏量 px
#762 圆心与y轴偏量 py
#763 输入参数d、L、w、h、b不能小于等于 0 ，
#764 圆腰矩腿裤形三通管/件号1
#765 圆腰矩腿裤形三通管/件号2
#766 矩腰圆腿裤形三通管/件号1
#767 矩腰圆腿裤形三通管/件号2
#768 矩形中心与x轴偏量 px
#769 矩形中心与y轴偏量 py
#770 d、L、w、h、b 不能小于等于 0 ，
#771 上矩下圆平口任意偏心连接管
#772 d、L、w、b 不能小于等于 0 ，
#773 a 不能大于等于 90，不能小于等于 -90，
#774 上矩斜下圆平任意偏心连接管
#775 上圆斜下矩平任意偏心连接管
#776 矩形与水平面倾角 a
#777 上圆平下矩斜任意偏心连接管
#778 px 或是 a 的数值太大，不符合构件的基本要求，
#779 px 或是 a 的数值太小，不符合构件的基本要求，
#780 上矩平下圆斜任意偏心连接管
#781 矩形内边长度 L1
#782 矩形内边宽度 w1
#783 椭圆内边长度 L2
#784 椭圆内边宽度 w2
#785 椭圆心与x轴偏量 px
#786 椭圆心与y轴偏量 py
#787 L1、L2、w1、w2、h、b 不能小于等于 0 ，
#788 上椭下矩平口任意偏心连接管
#789 椭圆内边长度 L1
#790 椭圆内边宽度 w1
#791 矩形内边长度 L2
#792 矩形内边宽度 w2
#793 L1、w1、L2、w2、h、b 不能小于等于 0 ，
#794 上矩下椭平口任意偏心连接管
#795 上矩斜下椭平任意偏心连接管
#796 上矩平下椭斜任意偏心连接管
#797 共享软件
#798 长圆内边长度 L1
#799 长圆内边宽度 w1
#800 矩形中心x轴偏量 px
#801 矩形中心y轴偏量 py
#802 长圆圆周等分数 n
#803 w1 不能大于等于 L1，
#804 上圆角矩形斜下长圆平连接管
#805 长圆内边长度 L
#806 长圆内边宽度 w
#807 圆口内边直径 d
#808 圆口中心x轴偏量 px
#809 圆口中心y轴偏量 py
#810 L、w、d、h、b 不能小于等于 0 ，
#811 w 不能大于等于 L，
#812 上长圆斜下圆平任意偏心连接管
#813 矩形口内边长度 L
#814 矩形口内边宽度 w
#815 三通高度 h
#816 件号1矩形口x轴偏心量 px1
#817 件号2矩形口x轴偏心量 px2
#818 矩形口与圆口y轴偏心量 py
#819 三通管板材厚度 b
#820 px1、px2 不能小于 0 ，
#821 px1、px2 数值太小，无法画出展开图，
#822 圆腰矩腿裤形三通管
#823 件号1圆口x轴偏心量 px1
#824 件号2圆口x轴偏心量 px2
#825 圆口与矩形口y轴偏心量 py
#826 L 不能小于 d，
#827 矩腰圆腿裤形三通管
#828 5-01 平口任意偏心矩形锥管
#829 5-02 上平下斜任意偏心矩形锥管
#830 5-03 上斜下平任意偏心矩形锥管
#831 5-04 上下口倾斜任意偏心矩形锥管
#832 5-05 上平下垂直任意偏心矩形锥管
#833 5-06 上垂直下平任意偏心矩形锥管
#834 5-07 两端口扭转角度方矩锥管
#835 5-08 斜四棱锥裤形三通
#836 5-09 圆弧过渡矩形弯头
#837 下部矩口长度 L1
#838 下部矩口宽度 w1
#839 上部矩口长度 L2
#840 上部矩口宽度 w2
#841 上口中点x轴偏量 px
#842 上口中点y轴偏量 py
#843 锥管板材厚度 b
#844 平口任意偏心矩形锥管
#845 下矩口与水平面倾角 a
#846 上平下斜任意偏心矩形锥管
#847 上矩口与水平面倾角 a
#848 px 不能小于 0，
#849 a 不能小于等于 0，不能大于等于 90
#850 上斜下平任意偏心矩形锥管
#851 下矩口与水平面倾角 a1
#852 上矩口与水平面倾角 a2
#853 L1、w1、L2、w2、h、a1、a2、b 不能小于等于 0 ，
#854 a1 不能小于等于 0，不能大于 90
#855 a2 不能小于等于 0，不能大于 90
#856 上下口倾斜任意偏心矩形锥管
#857 上部矩口长度 L1
#858 上部矩口宽度 w1
#859 下部矩口宽度 w2
#860 下部矩口高度 h2
#861 锥管中心高度 h
#862 下口中点x轴偏量 px
#863 下口中点y轴偏量 py
#864 L1、w1、h2、w2、h、b 不能小于等于 0 ，
#865 上平下垂直任意偏心矩形锥管
#866 上部矩口高度 h2
#867 px 数值太小，不能画出展开图，
#868 px 绝对值太小，不能画出展开图，
#869 上垂直下平任意偏心矩形锥管
#870 下部矩口长度 L2
#871 下矩口与上矩口转角 a
#872 a 不能小于 -45，不能大于 45
#873 a = 0 时相当于5-01的构件，请转到5-01画图
#874 两端口扭转角度方矩锥管
#875 上端矩口内边长度 L1
#876 上端矩口内边宽度 w1
#877 件号1下端矩口内边长度 L2
#878 件号1下端矩口内边宽度 w2
#879 件号2下端矩口内边长度 L3
#880 件号2下端矩口内边宽度 w3
#881 件号1下端中心x轴偏量 px1
#882 件号2下端中心x轴偏量 px2
#883 下端矩口中点y轴偏量 py
#884 三通板材厚度 b
#885 L1、w1、L2、w2、L3、w3、h、b 不能小于等于 0 ，
#886 L1 不能小于 L2、L3，
#887 斜四棱锥裤形三通/件号1
#888 斜四棱锥裤形三通/件号2
#889 斜四棱锥裤形三通
#890 后板
#891 右侧板
#892 前板
#893 左侧板
#894 弯头中线转弯半径 R
#895 弯头弧线等分数 n
#896 L1、w1、L2、w2、b 不能小于等于 0 ，
#897 a 不能小于 45，不能大于 90，
#898 R 数值太小，无法画出展开图，
#899 等分数 n 不能小于 8 ，
#900 等分数 n 必须是整数，
#901 圆弧过渡矩形弯头
#902 圆弧过渡矩形弯头/侧板
#903 圆弧过渡矩形弯头/上下曲板
#904 下曲板
#905 上曲板
#906 6-01 矩形管任意角度相交圆管
#907 6-02 四棱锥任意角度相交圆管
#908 6-03 矩形管任意角度相交正圆锥管
#909 6-04 矩形管任意角度相交斜圆锥管
#910 6-05 圆管与四棱锥直交
#911 6-06 四棱锥与正圆锥管任意角度相交
#912 矩形管中线长度 L2
#913 矩形管口内边长度 L3
#914 矩形管口内边宽度 w
#915 矩形管与圆管中线夹角 a
#916 中线交点距圆管边距离 L4
#917 矩管板材厚度 b2
#918 矩管交圆管弧面等分数 n
#919 等分数 n 不能小于 6 ，
#920 等分数 n 不能大于 48 ，
#921 w 不能大于 d ，
#922 夹角 a 不能大于 90 ，
#923 等分数 n 必须是2的整倍数，
#924 L2 数值太小！无法画出展开图，
#925 L4 数值太小！无法画出展开图，
#926 L1 数值太小！无法画出展开图，
#927 矩形管任意角度相交圆管
#928 矩形管任意角度相交圆管/矩形管
#929 矩形管任意角度相交圆管/圆管
#930 锥管上口内边长度 L2
#931 锥管上口内边宽度 w2
#932 锥管下口内边长度 L3
#933 锥管下口内边宽度 w3
#934 锥管偏心量 px
#935 锥管中点至圆管边距离 L4
#936 锥管交圆管弧面等分数 n
#937 L3、w3、b1、b2不能小于等于 0 ，
#938 w3 不能大于 d ，
#939 w3 不能大于 w2 ，
#940 L3 不能大于 L2 ，
#941 h 数值太小，无法画出展开图 ，
#942 L4 数值太小，无法画出展开图 ，
#943 L1 数值太小，无法画出展开图 ，
#944 图
#945 四棱锥管任意角度相交圆管
#946 四棱锥任意角度相交圆管/圆管
#947 矩形管口内边长度 Lj
#948 矩形管中线长度 L
#949 矩管中线交锥管边高度 h1
#950 锥管中线与水平面夹角 a
#951 矩管交圆锥管弧面等分数 n
#952 d2、lj、w、b1、b2不能小于等于 0 ，
#953 a 不能大于 90，不能小于 0 ，
#954 d2 不能大于等于 d1 ，
#955 w 不能大于 d2 ，
#956 h1 数值太小，无法画出展开图 ，
#957 L 数值太小，无法画出展开图 ，
#958 h1 数值太小或 Lj 数值太大，无法画出展开图 ，
#959 h 数值太小或 Lj 数值太大，无法画出展开图 ，
#960 矩形管任意角度相交正圆锥管
#961 矩形管任意角度相交正圆锥管/矩形管
#962 四棱锥任意角度相交正圆锥管/圆锥管
#963 矩形管任意角度相交正圆锥管/圆锥管
#964 圆锥管下端内直径 d1
#965 圆锥管上端内直径 d2
#966 圆锥管高度 h1
#967 圆锥管上下口偏心量 ps
#968 矩管口内边长度 Lj
#969 矩管口内边宽度 w
#970 矩管中线长度 L
#971 矩管中线与平面夹角 a
#972 矩管中线交锥管边高度 h2
#973 圆锥管板材厚度 b1
#974 圆锥管圆周等分数 n1
#975 矩管交圆锥管弧面等分数 n2
#976 d2、ps、lj、w、b1、b2不能小于等于 0 ，
#977 h2 数值太小，无法画出展开图 ，
#978 等分数 n1 不能小于 12 ，
#979 等分数 n1 不能大于 360 ，
#980 等分数 n2 不能小于 6 ，
#981 等分数 n2 不能大于 48 ，
#982 等分数 n2 必须是2的整倍数，
#983 矩形管任意角度相交斜圆锥管
#984 矩形管任意角度相交斜圆锥管/矩形管
#985 矩形管任意角度相交斜圆锥管/锥管
#986 四棱锥口内边长度 Lj
#987 四棱锥口内边宽度 w
#988 四棱锥高度 h1
#989 圆管高度 h2
#990 四棱锥板材厚度 b1
#991 圆管圆周等分数 n1
#992 锥板交圆弧面等分数 n2
#993 圆管直交正四棱锥
#994 圆管直交四棱锥管/圆管
#995 前后板
#996 左右板
#997 圆管直交四棱锥管/四棱锥管
#998 圆锥管大端内直径 d1
#999 圆锥管小端内直径 d2
#1000 圆锥管高度 h
#1001 四棱锥大端内边长度 Lj1
#1002 四棱锥大端内边宽度 w1
#1003 四棱锥小端内边长度 Lj2
#1004 四棱锥小端内边宽度 w2
#1005 四棱锥长度 L
#1006 四棱锥交圆锥高度 h1
#1007 四棱锥与平面夹角 a
#1008 四棱锥板材厚度 b2
#1009 相交弧面等分数 n
#1010 d2、lj2、w2、b1、b2不能小于等于 0 ，
#1011 h1 不能大于等于 h ，
#1012 w2 不能大于 w1 ，
#1013 四棱锥任意角度相交正圆锥管
#1014 四棱锥/前后板(2块)、左侧板、右侧板
#1015 圆锥管割口
#1016 金林钣金展开图V1版
#1017 7-01 球面经线法近似放样
#1018 7-02 球面经线法拱曲放样
#1019 7-03 球面纬线法近似放样
#1020 7-04 球面纬线法拱曲放样
#1021 7-05 圆管与球面偏心相交
#1022 7-06 等径等距螺旋叶片
#1023 7-07 变径等距螺旋叶片
#1024 7-08 等径变距螺旋叶片
#1025 7-09 变径变距螺旋叶片
#1026 7-10 内外锥度等距螺旋叶片
#1027 7-11 内外同锥变距螺旋叶片
#1028 7-12 旋风除尘器蜗壳
#1029 球罐内边直径 d
#1030 球罐板材厚度 b
#1031 球罐纬线等分数 n2
#1032 球罐经线等分数 n1
#1033 等分数 n1 不能大于 48 ，
#1034 等分数 n2 不能小于 12 ，
#1035 等分数 n2 不能大于 360 ，
#1036 球面经线法近似放样
#1037 近似法放样(
#1038 片)
#1039 球面经线法拱曲放样
#1040 顶圆(
#1041 球面经线法拱曲放样  圆瓣(
#1042 球罐纬线等分数 n1
#1043 球罐经线等分块数 n2
#1044 d 不能小于等于 b ，
#1045 等分数 n1 不能小于 8 ，
#1046 等分数 n2 不能小于 1 ，
#1047 等分数 n1 必须是2的整倍数，
#1048 等分数 n2 必须是整数，
#1049 球面纬线法近似放样
#1050 等分件
#1051 顶圆(2件)
#1052 各等分件
#1053 近似法放样
#1054 名称
#1055 数量
#1056 球罐经线等分数 n2
#1057 纬线法拱曲放样
#1058 热胀冷缩拱曲放样
#1059 球罐内直径 d1
#1060 圆管偏心量 ph
#1061 球罐板材厚度 b1
#1062 圆管圆周等分数 n
#1063 d1 不能小于等于 d2 ，
#1064 ph 数值太大，无法画出展开图，
#1065 ph 不能小于 0 ，
#1066 圆管与球面偏心相交
#1067 圆管与球面偏心相交/圆管
#1068 螺旋叶片外直径 d1
#1069 螺旋叶片内直径 d2
#1070 螺旋叶片螺距 p
#1071 叶片板材厚度 b
#1072 螺旋叶片
#1073 螺旋叶片小端外直径 d1
#1074 螺旋叶片大端外直径 d2
#1075 螺旋叶片内直径 d
#1076 螺旋叶片板材厚度 b
#1077 螺旋叶片圆周等分数 n
#1078 金林钣金展开软件
#1079 软件作者
#1080 d1 不能小于等于 d ，
#1081 d2 不能小于等于 d1 ，
#1082 等分数 n 不能小于 16 ，
#1083 变径等距螺旋叶片
#1084 单片螺旋叶片
#1085 螺旋叶片1螺距 p1
#1086 螺旋叶片2螺距 p2
#1087 螺旋叶片变距系数 q
#1088 q 不能小于等于 1 ，
#1089 p2/p1 不等于 q ，无法计算，
#1090 等径变距螺旋叶片
#1091 变径变距螺旋叶片
#1092 螺旋叶片小端内直径 d4
#1093 螺旋叶片大端内直径 d5
#1094 d5 不能小于等于 d4 ，
#1095 d4 不能大于等于 d1 ，
#1096 内外锥度等距螺旋叶片
#1097 d1 不能小于等于 d4 ，
#1098 d2与d1的差必须等于d5与d4的差 ，
#1099 内外同锥变距螺旋叶片
#1100 蜗壳起始半径 R1
#1101 蜗壳第二半径 R2
#1102 蜗壳第二半径 R3
#1103 蜗壳水平偏心量 B1
#1104 蜗壳垂直偏心量 B2
#1105 进风口宽度 w
#1106 进风口高度 E
#1107 出风口直径 d
#1108 蜗壳高度 h
#1109 侧板板材厚度 b
#1110 r2 必须等于 r1+b1，
#1111 r3 必须等于 r2+b2，
#1112 w 数值太小，无法画出展开图，
#1113 w 数值太大，无法画出展开图，
#1114 E 数值太小，无法画出展开图，
#1115 d 不能小于0，
#1116 旋风除尘器蜗壳
#1117 旋风除尘器/蜗壳
#1118 旋风除尘器/加侧板板厚蜗壳
#1119 旋风除尘器/侧板
#1120 内侧直板
#1121 曲板＋外侧直板
#1122 1-21 异径直管相交多节弯头三通
#1123 弯头管内直径 d1
#1124 直管内直径 d2
#1125 直管高度 h
#1126 两管中心线偏差距离 p
#1127 弯头板材厚度 b1
#1128 直管板材厚度 b2
#1129 直管圆周等分数 n
#1130 d2 不能大于 d1
#1131 d2或者 p 数值太大，无法画出展开图，
#1132 弯头节数 t 不能大于 12 ，
#1133 转弯半径 R 数值太小 ，
#1134 异径直管相交多节弯头三通
#1135 序号错误，重新输入
#1136 图形的最左端 x 坐标 ＝ 0
#1137 最下端 y 坐标 ＝ 0
#1138 序号   x坐标      y坐标
#1139 展开图
#1140 序号     x坐标       y坐标
#1141 如果打印效果不理想，可按<保存全图>或<保存屏幕>按钮，把全图或者当前屏幕保存为bmp格式图片，再通过其它看图软件把图纸打印出来，即可得到完整的标准图纸
#1142 温馨提示
#1143 输入数值不能为空或等于零， 重新输入
#1144 数值输入错误， 重新输入
#1145 发送上面文本框的文字
#1146 连接主机
#1147 ip地址
#1148 4-16 平口上圆下圆角矩形连接管
#1149 平口上圆下圆角矩形连接管
#1150 蜗壳与圆管过渡体
#1151 长圆任意角度多节弯头
#1152 长圆管内长度 L
#1153 长圆管内宽度 w
#1154 L 不能小于等于 w ，
#1155 长圆截面
#1156 两端半节
#1157 中间节
#1158 长圆管长向多节弯头
#1159 软件没有安装注册文件，请把注册文件放到
#1160 文件夹，重新运行软件。
#1161 软件没有注册，请点击上面的<注册>菜单，进入注册窗体
#1162 中间节(共t-2节)
#1163 不能发送空讯息
#1164 与远程主机没有建立连接
#1165 正在向对方发送连接请求.等待对方响应
#1166 连接成功，可以发送文字
#1167 对方：
#1168 注册已经完成，退出注册窗体
#1169 华军软件园网址：
#1170 请输入用户名和邮箱地址，然后按下 <确认> 按钮
#1171 没有机器码
#1172 发送机器码
#1173 请把机器码通过邮件或QQ通讯软件发送给我们
#1174 本类型共有构件
#1175 个
#1176 软件共有构件
#1177 幅
#1178 开机动画
#1179 关机动画
#1180 演示版本，此构件仅显示实例参数的构件图、展开图
#1181 数值太小，无法画出展开图
#1182 演示版
#1183 上圆斜下长圆平任意偏心连接管
#1184 圆口倾角 a
#1185 不能小于等于
#1186 普通
#1187 精简
#1188 分瓣式椭圆封头
#1189 封头内直径
#1190 封头顶圆直径
#1191 封头长度
#1192 封头直筒部分长度
#1193 板材厚度
#1194 封头分瓣等分数
#1195 下料纬线等分数
#1196 延展系数
#1197 不能小于
#1198 整体式椭圆封头
#1199 不能大于
#1200 异径四边圆弧圆角连接管
#1201 圆弧管长度
#1202 圆弧管宽度
#1203 圆弧管小端高度
#1204 圆弧管小端偏心高度
#1205 圆弧管大端高度
#1206 圆弧管大端偏心高度
#1207 下边圆弧内半径
#1208 上边圆弧内半径
#1209 左右边圆弧内半径
#1210 上边左右圆角内半径
#1211 下边左右圆角内半径
#1212 圆弧管圆周等分数
#1213 一分三斜圆锥管四通
#1214 四通大端内直径
#1215 分支管内直径
#1216 分支管等分直径
#1217 四通管高度
#1218 不能小于等于 0
#1219 要求
#1220 五通大端内直径
#1221 五通管高度
#1222 一分四斜圆锥管五通
#1223 长圆管之字形弯头
#1224 弯头第一节长度
#1225 弯头第二节水平长度
#1226 弯头第二节高度差
#1227 弯头第三节长度
#1228 长圆平口任意偏心连接管
#1229 长圆管高度
#1230 圆管与锥管异面裤形三通
#1231 下长圆内边长度
#1232 下长圆内边宽度
#1233 上长圆内边长度
#1234 连接管高度
#1235 上长圆中心x轴偏量
#1236 上长圆中心y轴偏量
#1237 圆周等分数
#1238 不能大于等于
#1239 锥管小端内直径
#1240 锥管中线长度
#1241 锥管偏转角度
#1242 锥管偏心量
#1243 长圆管长向之字形弯头
#1244 上长圆内边宽度
#1245 8-综合类型
#1246 样板材料厚度
#1247 弯头下端另加长度
#1248 弯头上端另加长度
#1249 弯头节数 t 必须是整数，
#1250 下部端节
#1251 上部端节
#1252 补强板厚度
#1253 补强板宽度
#1254 异径圆管偏心任意角度三通
#1255 补强板
#1256 实际下料尺寸
#1257 单个弯头节数
#1258 弯头节数
#1259 两节
#1260 多节
#1261 弯头中间节
#1262 上下弯头在中间管旋转
#1263 数值太小或者
#1264 数值太大
#1265 数值太大或者
#1266 插入式相交时 d2/d1 的值不宜大于0.95，
#1267 输入参数无法构成四边圆弧圆角连接管，可增加R1、R2、R3的半径值，或减小R4、R5的半径值。
#1268 向管口
#1269 弯头管外直径
#1270 直管板材厚度
#1271 异径直管相交热压弯头
#1272 单边带补料异径三通
#1273 单边带补料等径三通
#1274 等径圆管带补料Y形三通
#1275 等径圆管同平面任意角度四通
#1276 上下椭圆连接管
#1277 正圆锥管Y形三通
#1278 正圆锥管与斜口圆锥管三通
#1279 /支管
#1280 /补料
#1281 /主管
#1282 支管3长度
#1283 支管3偏转角度
#1284 数值太小，不符合构件的基本要求，
#1285 偏心锥管与圆管Y形三通
#1286 圆管水平偏心相交正圆锥管
#1287 长圆锥管正交圆管
#1288 上圆下矩裤形三通
#1289 上圆下矩相交圆管三通
#1290 矩管可偏心偏角直角弯头
#1291 上下圆角矩口连接管
#1292 正面开矩口多边形锥管
#1293 侧面开矩口多边形锥管
#1294 任意角度矩形螺旋管
#1295 圆管任意角度相交矩管
#1296 可倾角变径等距螺旋叶片
#1297 平口同心长圆弧形连接管
#1298 圆管夹板一
#1299 圆管夹板二
#1300 蜗壳侧板及与圆管过渡体
#1301 圆管偏心直交椭圆封头
#1302 平口同心长椭圆弧形管
#1303 圆环、法兰下料
#1304 球冠经线法放样
#1305 球冠经线法弧面放样
#1306 批量圆管交点展开
#1307 上椭圆倾角
#1308 倾角 a 大于左边素线角度，不符合构件基本要求，
#1309 主锥管小端内直径
#1310 支锥管1小端内直径
#1311 支锥管2小端内直径
#1312 公共相切辅助圆直径
#1313 主锥管中线高度
#1314 支锥管1中线长度
#1315 支锥管2中线长度
#1316 支锥管1偏转角度
#1317 支锥管2偏转角度
#1318 必须大于
#1319 主锥管
#1320 支锥管1
#1321 支锥管2
#1322 斜口锥管小端内直径
#1323 斜口锥管高度
#1324 斜口锥管偏心量
#1325 斜口锥管管口倾角
#1326 斜口锥管
#1327 a 的角度太小，不能画出展开图 ，
#1328 锥管上口Y轴偏心量
#1329 锥管左半部
#1330 锥管右半部及补料板
#1331 小于
#1332 L 或者 a 数值太小，不能画出展开图，
#1333 或者
#1334 太大
#1335 L 太小，或者 a 太大，不能画出展开图，
#1336 大圆管
#1337 圆管与锥管中线偏移距离
#1338 数值太小，无法加补强板，
#1339 p 或者 d3 数值太大，无法画出展开图，
#1340 长圆锥管高度
#1341 相交圆管半径
#1342 长圆管长向边线角度
#1343 长圆管侧面边线角度
#1344 表示方法
#1345 口径表示
#1346 角度表示
#1347 数值太大，无法进行计算，
#1348 数值太小，无法进行计算，
#1349 不能画出展开图，
#1350 h 或者 px 太小，
#1351 h 太小或者 px 太大，
#1352 矩形圆角内半径
#1353 上矩口倾角
#1354 上口圆角矩形尺寸
#1355 下口长圆尺寸
#1356 长圆口中心x轴偏量
#1357 长圆口中心y轴偏量
#1358 当 a=90 时，px 必须小于 -L/2，
#1359 当 a=-90 时，px 必须大于 L/2，
#1360 斜角 a 数值太大，或者偏心量 px 绝对值太小，
#1361 右矩口内边长度
#1362 右矩口内边宽度
#1363 左矩口内边长度
#1364 左矩口内边宽度
#1365 右矩口x轴偏心量
#1366 左矩口x轴偏心量
#1367 右矩口y轴偏心量
#1368 左矩口y轴偏心量
#1369 圆口外直径
#1370 圆管外直径
#1371 圆口距圆管中心线高度
#1372 圆口左边倾斜角度
#1373 圆口右边倾斜角度
#1374 圆管边到矩口中心距离
#1375 圆矩连接管板材厚度
#1376 矩口外长度
#1377 圆口矩口偏心距离
#1378 偏心表示
#1379 当lp < d1 + 2 * p 时，d1不能小于d2，
#1380 圆矩接管
#1381 下部矩口内边长度
#1382 下部矩口内边宽度
#1383 上部矩口内边高度
#1384 上部矩口内边宽度
#1385 矩管上下口高度
#1386 矩管上下口水平距离
#1387 矩管上下口偏心量
#1388 矩管上口偏转角度
#1389 弯头弧线等分数
#1390 下部矩口长度
#1391 下部矩口宽度
#1392 上部矩口长度
#1393 上部矩口宽度
#1394 连接管中线高度
#1395 下矩口与水平面倾角
#1396 上矩口与水平面倾角
#1397 下矩口圆角半径
#1398 上矩口圆角半径
#1399 上口中点x轴偏量
#1400 上口中点y轴偏量
#1401 圆角圆周等分数
#1402 px 数值太小或者a1太大，
#1403 不符合构件的基本要求，
#1404 上口尺寸
#1405 下口尺寸
#1406 下部多边形对边内长度
#1407 上部多边形对边内长度
#1408 锥管中线高度
#1409 侧面矩口中心高度
#1410 锥管多边形边数
#1411 侧面矩口宽度
#1412 折弯圆角半径
#1413 多边形边数
#1414 必须是2的整倍数，
#1415 数值太大，无法画出展开图，
#1416 大端多边形对边外长度
#1417 小端多边形对边外长度
#1418 开口组数
#1419 下料分块数
#1420 连接下料块数
#1421 必须是整数，
#1422 n1 必须能整除 t ，且 n1 不能大于 t，
#1423 数值太小，无法画出展开图，
#1424 数值太大，不符合构件的基本要求，
#1425 单块开孔侧板
#1426 整体下料之一
#1427 整体下料之二
#1428 整体下料之三
#1429 矩管下口内宽度
#1430 矩管下口内高度
#1431 矩管上口内宽度
#1432 矩管上口内高度
#1433 矩管上下口中线高度
#1434 矩管内边旋转半径
#1435 矩管内边旋转角度
#1436 上下盖板下料等分数
#1437 角度
#1438 下面螺旋板
#1439 上面螺旋板
#1440 前侧板
#1441 后侧板
#1442 上矩口尺寸
#1443 矩管口外边宽度
#1444 矩管口外边高度
#1445 圆管倾斜角度
#1446 矩管中线偏转角度
#1447 圆管直径大于矩管对角，
#1448 无法画出展开图，
#1449 等分数
#1450 近似方式
#1451 圆内多边形
#1452 圆外多边形
#1453 球罐顶圆直径
#1454 瓣块下料等分数
#1455 纬线分块数
#1456 经线分块数
#1457 螺旋叶片外边斜角
#1458 螺旋叶片前倾角
#1459 叶片数量
#1460 圆口内半径
#1461 渐开线水平偏心量
#1462 渐开线垂直偏心量
#1463 圆口端点到中线距离
#1464 直板段长度
#1465 构件高度
#1466 弧长等分数
#1467 连接管分段数
#1468 半圆周等分数
#1469 半径标注数
#1470 分段数
#1471 必须是正整数，
#1472 标注数
#1473 左边弧长
#1474 右边弧长
#1475 管夹内直径
#1476 管夹总长度
#1477 管夹板宽度
#1478 圆心到下孔高度
#1479 圆心到上孔高度
#1480 上孔到板边高度
#1481 上孔到折弯边高度
#1482 管夹板间隔距离
#1483 夹板折弯圆角半径
#1484 夹板倒角宽度
#1485 钻孔直径
#1486 数值太小，构件无法加工，
#1487 数值太大，构件无法加工，
#1488 R4圆心偏心量
#1489 侧板高度
#1490 过渡体高度
#1491 与圆管过渡体
#1492 蜗壳侧板
#1493 圆管直径
#1494 圆管长度
#1495 割口圆直径
#1496 割口圆心高度
#1497 割口圆心偏心宽度
#1498 椭圆封头内直径
#1499 椭圆封头内高度
#1500 圆管口高度
#1501 圆管偏心距离
#1502 椭圆封头板材厚度
#1503 下长椭圆长轴内边长度
#1504 下长椭圆短轴内边宽度
#1505 下口长椭圆直板长度
#1506 上长椭圆长轴内边长度
#1507 上长椭圆短轴内边宽度
#1508 上口长椭圆直板长度
#1509 弧形部分高度
#1510 下部圆弧半径
#1511 下部圆弧分段数
#1512 上部圆弧分段数
#1513 半椭圆弧长等分数
#1514 椭圆部分
#1515 侧板
#1516 上部直板
#1517 圆环内直径
#1518 圆环外直径
#1519 法兰孔等分直径
#1520 法兰孔直径
#1521 圆孔等分数
#1522 法兰下料分块数
#1523 开口圆弧半径
#1524 开孔方式
#1525 圆孔
#1526 开口长孔
#1527 必须小于
#1528 当 t > 1 时，n 必须是 t 的整倍数，
#1529 球冠内边半径
#1530 球冠内边高度
#1531 球冠顶圆直径
#1532 球冠板材厚度
#1533 球冠经线等分数
#1534 球冠纬线等分数
#1535 弧长修补
#1536 等弧长
#1537 修补弧长
#1538 高度 h 不能小于等于 0，
#1539 瓣片
#1540 顶圆
#1541 展开图下部曲线每个坐标点的x坐标和y坐标：
#1542 保存功能： 1.软件说明
#1543 2.类型说明
#1544 3.文字    4.注册    5.帮助
#1545 6.项目帮助   7.购买服务
#1546 文字查询程序保存文字到简体中文文字文件，可另保存到简体中文英文文件中。
#1547 保存标题参数：1--保存项目标题  2--保存各项目的参数名称和实例参数
#1548 构件设置
#1549 保存文件
#1550 保存简体
#1551 保存简体英文
#1552 保存标题参数
#1553 金林钣金展开软件
#1554 尺寸单位
#1555 启动软件封面
#1556 毫米
#1557 厘米
#1558 已接收注册文件，请退出软件，重新运行
#1559 端口2a：注册文件保存到硬盘
#1560 端口2a与主机连接成功
#1561 对方与本机端口2a连接成功
#1562 对方与本机端口
#1563 端口
#1564 与主机连接成功
#1565 对方与本机端口2连接成功
#1566 连接没有成功
#1567 ip地址为空，4个sock进入监听状态
#1568 主机ip地址：
#1569 坐标改变宽度值
#1570 参考坐标点序号
#1571 半径改变值
#1572 与边线垂直增加宽度值
#1573 给定
#1574 坐标改变量，沿连线改变坐标值
#1575 改变一段圆弧的半径值
#1576 与边线垂直增加宽度：选定的坐标点(起始坐标至结束坐标之间)的垂直方向增加一定宽度，增加两个坐标点。
#1577 给定一个坐标点的x坐标改变量，该坐标点沿着连线（参考坐标点朝向该坐标点）改变坐标值。
#1578 给定一个坐标点的y坐标改变量，该坐标点沿着连线（参考坐标点朝向该坐标点）改变坐标值。
#1579 增加或减小一段圆弧的半径，输入半径的改变值和圆弧坐标点起始序号，改变值为正值时增加半径值；改变值为负值时减小半径值。
#1580 删除
#1581 参数组
#1582 输入各个坐标点的三维坐标
#1583 输入圆管两端坐标序号、半径、板厚
#1584 合并码
#1585 多进制
#1586 十进制
#1587 2.由于CAD不同版本的差异，金林钣金展开软件的当前版本能够正常连接CAD2007，如果在CAD2006及以下版本不能正常绘展开图，
#1588 请更换为金林钣金软件的CAD2006版本，或另外安装和使用CAD2007。
#1589 出错
#1590 软件共有12个文字文件，分别进入<软件说明>、<帮助>、<注册>和7个类型后统计该项文字字数，最后统计软件文字总字数
#1591 综合提示
#1592 字数
#1593 类型说明
#1594 帮    助
#1595 注    册
#1596 购买服务
#1597 软件文字总字数 =
#1598 不相符个数
#1599 组
#1600 孔长
#1601 孔宽
#1602 长度
#1603 宽度
#1604 插入
#1605 骑马
#1606 相交方式
#1607 交线半径
#1608 板材中径
#1609 修正半径
#1610 半圆展开方式
#1611 横向
#1612 竖向
#1613 下料方式
#1614 板材下料
#1615 成品管下料
#1616 加补强板
#1617 无补强板
#1618 计算各种几何图形
#1619 将坐标图分成需要的块
#1620 选择骑马方式或插入方式
#1621 选择中间半径或修正半径
#1622 几何计算
#1623 分块图
#1624 下一张
#1625 批量输入
#1626 右半部分
#1627 左半部分
#1628 圆弧段不能执行该项功能
#1629 原来
#1630 加边后
#1631 起始序号不在圆弧段内
#1632 （外围面积）
#1633 面积
#1634 平方米
#1635 上弧长
#1636 下弧长
#1637 弯头各节
#1638 直管
#1639 左半节
#1640 右半节
#1641 绝对值太小，不能画出展开图，
#1642 上下曲板
#1643 整体下料
#1644 中间部分
#1645 长圆口倾斜角度
#1646 弧面锥管近似放样
#1647 锥管大端外直径
#1648 锥管小端外直径
#1649 圆弧半径
#1650 锥管大端外直径
#1651 锥管小端外直径
#1652 保存
#1653 设置
#1654 展开方式
#1655 放射线法
#1656 三角形法
#1657 直径表示
#1658 两管中线交点长度
#1659 锥管边斜角
#1660 锥管锥度太大，边线与圆管不相交，建议减小d3或ak，或修改其它相关参数，
#1661 当前
#1662 计算
#1663 标注
#1664 解释
#1665 常数
#1666 技术答疑
#1667 支管2与支管1水平偏角 ap1
#1668 支管3与支管1水平偏角 ap2
#1669 等径圆管不同平面四通
#1670 展开图共
#1671 件
#1672 批量
#1673 输入
#1674 蜗壳形状
#1675 四圆心
#1676 三圆心
#1677 三圆心画法蜗壳
#1678 程序
#1679 平口蜗壳侧板及与圆管过渡体
#1680 上边加边宽度
#1681 下边加边宽度
#1682 中间接口加边宽度
#1683 加边选择
#1684 不加边

js"
