"
#1 返回上一級窗口
#2 輸入展開圖的有關參數
#3 放大展開圖
#4 縮小展開圖
#5 增加字號，在繪圖狀態展開圖的標注字符；在插入文字狀態下獲得焦點的文本框的字符；在兩種狀態下標題欄中獲得焦點的字符
#6 減小字號，在繪圖狀態展開圖的標注字符；在插入文字狀態下獲得焦點的文本框的字符；在兩種狀態下標題欄中獲得焦點的字符
#7 標注線間隔增加
#8 標注線間隔減少
#9 整個屏幕為繪圖區
#10 繪出預覽紙，尺寸不大於屏幕，內有標題欄，展開圖
#11 繪出預覽紙，尺寸與打印紙相同，內有標題欄，展開圖
#12 第一張構件圖
#13 第二張構件圖
#14 第一張展開圖
#15 第二張展開圖
#16 第三張展開圖
#17 第四張展開圖
#18 第五張展開圖
#19 第六張展開圖
#20 第七張展開圖
#21 顯示展開圖各點的坐標，以展開圖最左端為 x 坐標參考點，最下端為 y 坐標參考點
#22 一個展開圖的不同層的序號
#23 展開圖的割口圖形
#24 版本
#25 展開圖的全部圖形
#26 展開圖的主要部分圖形
#27 在構件圖、展開圖中插入文字
#28 繪出打印預覽圖形。當圖形尺寸大於屏幕，可移動整張圖形
#29 在打印機打印圖形
#30 保存整個圖形為bmp位圖文件
#31 保存屏幕圖形為bmp位圖文件
#32 在CAD軟件裏繪展開圖
#33 在文本框顯示坐標圖數據，可以輸入文字，保存為文本文件
#34 在坐標圖基礎上改變部分或全部坐標點的坐標值
#35 在立體圖表面展開圖形
#36 序號
#37 上一頁
#38 必須先設置打印參數,才能進行打印
#39 1-01 斜截圓管
#40 1-02 等徑圓管任意角度兩節彎頭
#41 1-圓(橢圓)管類型
#42 2-變徑錐管類型
#43 3-錐管圓管相交型
#44 4-方圓過渡類型
#45 5-方矩錐管類型
#46 6-矩管圓管相交類型
#47 7-球面螺旋類型
#48 1-03 等徑圓管任意角度多節彎頭
#49 1-04 等徑圓管任意角度三通
#50 1-05 異徑圓管任意角度三通
#51 軟件沒有安裝注冊文件
#52 返回
#53 參數
#54 放大
#55 縮小
#56 字號+
#57 字號-
#58 間隔+
#59 間隔-
#60 全屏
#61 預覽
#62 實形
#63 構件1
#64 構件2
#65 展開1
#66 展開2
#67 展開3
#68 展開4
#69 展開5
#70 展開6
#71 展開7
#72 1-06 異徑圓管偏心任意角度三通
#73 1-07 等徑同平面任意角度Y形三通
#74 坐標圖
#75 全圖
#76 主圖
#77 層號
#78 割口圖
#79 1-08 等徑不同平面任意角度Y形三通
#80 1-09 等徑圓管空間任意位置兩節彎頭
#81 文字
#82 1-10 等徑兩口平行雙偏心蛇行管
#83 打印
#84 存全圖
#85 存屏幕
#86 CAD圖
#87 數據
#88 加邊
#89 空展
#90 改變多個標題欄字號
#91 改變一個標題欄字號
#92 圖形文件
#93 啟動CAD
#94 請等待
#95 不能運行AutoCAD
#96 圖形繪到CAD
#97 不能在CAD軟件繪制展開圖，原因可能是：
#98 1.軟件設置的CAD版本與計算機安裝的CAD版本不相同，請打開“參數設置”窗體，設置正確的CAD版本。
#99 2.由於CAD不同版本的差異，金林鈑金展開軟件的當前版本能夠正常連接CAD2004--CAD2006，如果在CAD2007不能正常繪展開圖，請更換為金林鈑金軟件的CAD2007版本，或另外安裝和使用CAD2006。
#100 3.關閉已經打開的CAD軟件，使鈑金軟件找不到CAD軟件而出錯，此時可以點擊《連接CAD》菜單，重新打開CAD軟件。
#101 解決上述問題後，再按《CAD圖》按鈕，繼續進行繪圖。
#102 文件
#103 軟件運行狀態測試記錄
#104 軟件運行正常
#105 該項目參數：
#106 參數設置
#107 退出
#108 選擇CAD版本
#109 沒有安裝CAD軟件
#110 確認
#111 選擇當前計算機安裝的CAD軟件的版本。如果沒有安裝，則選擇“沒有安裝CAD軟件”
#112 選擇“開機動畫”，啟動軟件時先運行一段動畫。
#113 選擇“關機動畫”，關閉軟件前先顯示一幅圖片。
#114 按下<確定>後，把各項參數設置值保存到硬盤，下次啟動軟件時從硬盤調出保存的參數。
#115 分辨率
#116 打印紙張方向
#117 頁數
#118 號紙
#119 低分辨率
#120 中分辨率
#121 高分辨率
#122 圖紙橫放
#123 圖紙垂直
#124 黑白色
#125 彩色
#126 當紙張尺寸不在以上紙號範圍，請在下列框內輸入紙張寬度和高度：
#127 1-12 橢圓罐
#128 取消
#129 打印前請設置好打印機的各項參數，如彩色或黑白打印、打印質量、打印類型及紙張類型等的調整，使之符合使用要求，避免造成打印質量問題。如果需要輸出圖紙按<保存全圖>或<保存屏幕>按鈕，把全圖或者當前屏幕保存為bmp格式圖片，再通過其它方式打印。
#130 圖紙按國家制圖標准A0～A4號設置，寬度高度尺寸  A0號：1189×841毫米   A1號：841×594毫米  A2號：594×420毫米  A3號：420×297毫米   A4號：297×210毫米
#131 請盡量選擇標准的圖紙，如果需要特殊尺寸圖紙，可另行輸入紙張寬度和高度。打印輸出的圖紙尺寸與實形繪圖時的相同。
#132 圖紙垂直放置的寬度高度等於上述相應圖號的高度寬度。
#133 圖紙方向：根據實形繪圖時圖紙方向和打印機的圖紙放置方向，選擇橫放或垂直。
#134 顏色、分辨率、頁數是打印輸出的參數。
#135 數據輸入
#136 軟件說明
#137 華創軟件開發服務部主頁：
#138 坐標數據
#139 輸入序號不能為空! 重新輸入
#140 改變邊線坐標
#141 1-13 圓管相交橢圓管
#142 1-14 橢圓管垂直相交圓管
#143 功能選擇
#144 與邊線垂直改變坐標值
#145 設置一個點的坐標值
#146 設置B點坐標=A點坐標
#147 朝一個角度改變坐標值
#148 恢複原來坐標值
#149 繪出坐標圖後可以改變各個坐標點的坐標值。
#150 與邊線垂直改變坐標值：選定的坐標點(起始坐標至結束坐標之間)移動的方向垂直於左右兩邊坐標點的連線（取兩邊等距離的點）。
#151 設置一個點的坐標值：以圖形的最左端、最下端為參考坐標，設置一個點的坐標值。
#152 設置B點坐標=A點坐標：分別選定A點和B點的坐標序號，使B點的坐標值=A點的坐標值。
#153 朝一個角度改變坐標值：角度a=0度，朝向正右方；a=90度，朝向正上方；a=180度，朝向正左方；a=270度，朝向正下方。選定的坐標點(起始坐標至結束坐標之間)，都朝角度a的方向移動距離w。
#154 恢複原來坐標值：全部坐標點恢複原來的坐標值。
#155 圖形中的藍色線是原來展開圖的輪廓線。
#156 坐標點移動角度
#157 改變寬度值
#158 起始序號
#159 坐標序號
#160 坐標A序號
#161 結束序號
#162 坐標B序號
#163 一點的x坐標值
#164 一點的y坐標值
#165 用戶名
#166 郵箱地址
#167 軟件注冊
#168 1-15 橢圓管垂直相交橢圓管
#169 1-16 等徑直管與多節彎頭三通
#170 1-17 等徑兩節彎頭與直管三通
#171 1-18 帶補料正交等徑三通
#172 天空軟件站網址：
#173 中國共享軟件注冊中心網址：
#174 用戶名是用戶機器碼的一部分，請填寫用戶名
#175 用戶名不得少於2個漢字，或4個字母、數字
#176 幫助
#177 電子郵箱地址是用戶接收注冊碼文件必須有的，請填寫電子郵箱地址。
#178 機器碼(包括用戶名)
#179 華創軟件開發服務部主頁
#180 主頁
#181 金林鈑金展開
#182 測試
#183 展開圖例
#184 圖例
#185 類型
#186 項目
#187 展開圖號
#188 1-19 異徑多節彎頭與直管三通
#189 在類型
#190 的繪圖過程發生錯誤：
#191 數據計算發生錯誤，請看幫助，改變輸入參數，再次繪圖
#192 繪圖發生錯誤，請看幫助，改變輸入參數，再次繪圖
#193 點擊，文本框上拉
#194 下一頁
#195 輸入參數
#196 設計
#197 制圖
#198 描圖
#199 校對
#200 審核
#201 審定
#202 屬圖
#203 1-20 異徑帶補料正交三通
#204 單位
#205 比例
#206 材料
#207 重量
#208 選擇圖號
#209 圖紙方向
#210 水平
#211 垂直
#212 實例參數
#213 用戶參數
#214 繪圖
#215 實例
#216 CAD軟件連接錯誤的處理方法
#217 正在裝載程序，請等待
#218 金  林
#219 鈑金展開圖
#220 V 1 版
#221 序號錯誤， 重新輸入
#222 1-11 等徑兩口垂直雙偏心蛇行管
#223 圖號
#224 紙張寬度高度值不能為空，請重新輸入
#225 紙張寬度值輸入錯誤，請重新輸入
#226 紙張寬度值應在100--1200之間，請重新輸入
#227 紙張高度值輸入錯誤，請重新輸入
#228 紙張高度值應在 50--1000之間，請重新輸入
#229 圓管內徑 d
#230 斜口角度 a
#231 圓管中心高度 h
#232 圓管板厚 b
#233 等分數 n
#234 輸入參數不能小於等於 0 ，
#235 角度 a 不能大於等於90度，
#236 等分數 n 不能小於12，
#237 等分數 n 不能大於360，
#238 等分數 n 必須是4的整倍數，
#239 h 數值太小，無法畫出展開圖，
#240 請重新輸入參數
#241 斜截圓管
#242 正圓錐管
#243 圓管內直徑 d
#244 圓管1長度 L1
#245 圓管2長度 L2
#246 彎頭偏轉角度 a
#247 板材厚度 b
#248 圓周等分數 n
#249 n不能小於 12 ，
#250 角度 a 必須小於180度，
#251 L1 數值太小，無法畫出展開圖，
#252 L2 數值太小，無法畫出展開圖，
#253 等徑圓管任意角度兩節彎頭
#254 管
#255 序號錯誤，起始序號與結束序號的首字母不相同
#256 彎頭轉角 a
#257 彎頭轉彎半徑 R
#258 彎頭節數 t
#259 角度 a 不能大於180度
#260 彎頭節數 t 不能小於 3 ，
#261 彎頭節數 t 不能大於
#262 轉彎半徑 R 的值太小 ，
#263 轉彎半徑 R 數值太小，無法畫出展開圖，
#264 等徑圓管任意角度多節彎頭
#265 等徑圓管任意角度多節彎頭/中間節
#266 等徑圓管任意角度多節彎頭/端節
#267 等徑圓管任意角度多節彎頭/排料圖
#268 中間節展開料
#269 端節展開料
#270 序號錯誤，不能為“a”或“A”以外的字母，可以直接輸入數字
#271 主管長度 L1
#272 支管長度 L3
#273 支管傾角 a
#274 中線交點長度 L2
#275 序號錯誤，首字母不是當前圖形的分圖標記
#276 a 不能小於等於0，不能大於等於180，
#277 L3 數值太小，無法畫出展開圖，
#278 等徑同平面任意角度Y形三通
#279 等徑圓管任意角度三通/支管
#280 等徑圓管任意角度三通/主管
#281 主管內直徑 d1
#282 支管內直徑 d2
#283 主管邊到中線交點長度 L2
#284 兩管中線夾角 a
#285 主管板材厚度 b1
#286 支管板材厚度 b2
#287 支管圓周等分數 n
#288 a 不能小於等於0度，不能大於等於180度
#289 d2 不能大於或等於 d1！
#290 異徑圓管任意角度三通
#291 異徑圓管任意角度三通/支管
#292 異徑圓管任意角度三通/主管
#293 主管邊到中線交點距離 L2
#294 支管中線長度 L3
#295 兩管中線偏心量 p
#296 p 數值太大，無法計算
#297 異徑圓管偏心任意角度三通
#298 異徑圓管偏心任意角度三通/支管
#299 異徑圓管偏心任意角度三通/主管
#300 圓管割口映射展開1
#301 圓管割口映射展開2
#302 主管高度 h
#303 支管1長度 L1
#304 支管2長度 L2
#305 支管1偏轉角度 a1
#306 支管2偏轉角度 a2
#307 a1 不能小於等於 0，不能大於 90，
#308 a2 不能小於等於 0，不能大於 90，
#309 等徑同平面任意角度Y形三通/主管
#310 等徑同平面任意角度Y形三通/支管1
#311 等徑同平面任意角度Y形三通/支管2
#312 支管長度 L
#313 支管分叉夾角 a1
#314 支管平面與主管傾角 a2
#315 a1 不能小於 10，不能大於等於 90，
#316 a2 不能小於等於 0，不能大於 45，
#317 L 數值太小，無法畫出展開圖，
#318 等徑不同平面任意角度Y型三通
#319 管1高度 h1
#320 管2高度 h2
#321 管1兩端口水平距離 p1
#322 管2兩端口水平距離 p2
#323 管1兩端口寬度距離 w1
#324 管2兩端口寬度距離 w2
#325 d、b 不能小於等於 0 ，
#326 h1、p1、w1 不能同時等於 0，
#327 h2、p2、w2 不能同時等於 0，
#328 h1、p1、w1 絕對值太小，無法畫出展開圖，
#329 h2、p2、w2 絕對值太小，無法畫出展開圖
#330 由於空間任意位置兩節彎頭尺寸變化太多，構件圖1不能完全按正投影畫出構件圖，僅供驗證輸入數據參考。如要了解下料尺寸及角度，請按‘構件圖2’按鈕即可得到實際下料尺寸圖。
#331 提示
#332 空間位置兩節彎頭
#333 圓管空間位置兩節彎頭-下料尺寸圖
#334 彎頭轉角大於45°，建議以本圖的尺寸、角度，按多節彎頭下料。
#335 等徑圓管空間任意位置兩節彎頭
#336 管3高度 h3
#337 管2兩端口水平距離 p
#338 管2兩端口寬度距離 w
#339 圓口周長等分數 n
#340 d、b、n不能小於等於 0 ，
#341 p不能等於0，
#342 h1 數值太小，無法畫出展開圖，
#343 h2 數值太小，無法畫出展開圖，
#344 h3 數值太小，無法畫出展開圖，
#345 等徑兩口平行雙偏心蛇行管
#346 管3長度 L3
#347 h2、W不能小於0，
#348 h2、p、w 數值太小，無法畫出展開圖，
#349 等徑兩口垂直雙偏心蛇行管
#350 橢圓封頭內寬度 w
#351 橢圓封頭內高度 h
#352 橢圓罐長度 L
#353 橢圓管板材厚度 b
#354 橢圓周長等分數 n
#355 橢圓罐
#356 橢圓罐/橢圓封頭
#357 橢圓罐/橢圓管
#358 橢圓管內長軸 w
#359 橢圓管內短軸 h
#360 橢圓管長度 L1
#361 兩管中線交點長度 L2
#362 圓管長度 L3
#363 圓管傾角 a
#364 橢圓管板材厚度 b1
#365 圓管板材厚度 b2
#366 圓管周長等分數 n
#367 d 不能大於 w，
#368 a 不能小於等於 0，不能大於90，
#369 圓管任意角度相交橢圓管
#370 圓管任意角度相交橢圓管/圓管
#371 圓管任意角度相交橢圓管/橢圓管
#372 圓管長度 L1
#373 橢圓管內短軸 Lt
#374 橢圓管高度 h
#375 圓管板材厚度 b1
#376 橢圓管板材厚度 b2
#377 橢圓管周長等分數 n
#378 w 不能大於 d，
#379 L2 不能大於 L1，
#380 橢圓管垂直相交圓管
#381 大橢圓管內長軸 w1
#382 大橢圓管內短軸 ht
#383 大橢圓管長度 L1
#384 小橢圓管內長軸 w2
#385 小橢圓管內短軸 Lt
#386 小橢圓管高度 h
#387 大橢圓管板厚 b1
#388 小橢圓管板厚 b2
#389 小橢管周長等分數 n
#390 w2 不能大於 w1，
#391 橢圓管垂直相交橢圓管
#392 小橢圓管
#393 大橢圓管
#394 直管高度 h1
#395 彎頭端口到直管中線距離 L
#396 彎頭端口到直管底部高度 h2
#397 輸入數據不能小於等於0，
#398 a 不能大於 90，
#399 t 不能小於 2，
#400 t 不能大於 6，
#401 L數值太小，無法畫出展開圖，
#402 h2數值太小，無法畫出展開圖，
#403 h1數值太小，無法畫出展開圖，
#404 展開圖5
#405 等徑直管與多節彎頭三通
#406 第
#407 節和第
#408 節
#409 彎頭完整中間節
#410 等徑直管與多節彎頭三通/直管
#411 彎頭下節中線高度 h1
#412 彎頭上節中線高度 h2
#413 直管中線長度 L1
#414 彎頭偏轉角度 a1
#415 直管與彎頭偏轉角度 a2
#416 直管與彎頭中線偏移距離 L2
#417 a1 不能大於 90，
#418 a1、a2數值太大，
#419 L2 的絕對值太大，不符合構件的基本要求，
#420 L1數值太小，無法畫出展開圖，
#421 等徑直管與兩節彎頭三通
#422 彎頭上節
#423 彎頭下節
#424 等徑兩節彎頭與直管三通
#425 等徑直管與兩節彎頭三通/直管
#426 主圓管長度 L1
#427 支圓管高度 h
#428 支管交主管長度 L2
#429 補料長度 Lp
#430 補料高度 hp
#431 圓管板材厚度 b
#432 l2 數值太小，無法畫出展開圖，
#433 l1 數值太小，無法畫出展開圖，
#434 帶補料正交等徑三通/支管
#435 帶補料正交等徑三通/補料展開
#436 帶補料正交等徑三通
#437 圓弧板
#438 三角板
#439 帶補料正交等徑三通/主管
#440 直管內直徑 d1
#441 彎管內直徑 d2
#442 彎頭中心到直管底高度 h2
#443 彎頭偏轉半徑 R
#444 直管板材厚度 b1
#445 彎管板材厚度 b2
#446 d2 不能大於等於 d1，
#447 R 數值太小，
#448 n 不能小於 12，
#449 n 不能大於 360，
#450 r 或者 a 太小，無法畫出展開圖，
#451 L 數值太小或 R 太大，
#452 異徑多節彎頭與直管三通
#453 和
#454 異徑多節彎頭與直管三通/第
#455 支管高度 h
#456 d2 必須小於 d1，
#457 異徑帶補料正交三通
#458 2-01 正圓錐管
#459 2-02 平截正圓錐管
#460 2-03 斜截正圓錐管
#461 2-04 斜圓錐管
#462 2-05 斜圓錐臺
#463 2-06 異徑圓口上斜下平連接管
#464 2-07 異徑圓口上平下斜連接管
#465 2-08 錐管任意角度兩節彎頭
#466 2-09 錐管任意角度多節彎頭
#467 2-10 正圓錐管任意角度相交正圓錐管
#468 2-11 斜圓錐管相交正圓錐管
#469 2-12 斜圓錐管褲形三通
#470 2-13 斜圓錐管與正圓錐管褲形三通
#471 2-14 橢圓錐管
#472 2-15 橢圓平口任意偏心連接管
#473 2-16 上圓下橢圓任意偏心連接管
#474 2-17 上圓平下橢斜任意偏心連接管
#475 2-18 上圓斜下橢平任意偏心連接管
#476 2-19 斜圓錐管90°褲形三通
#477 坐標繪圖
#478 錐管大端內直徑 d
#479 錐管高度 h
#480 錐管大端內直徑 d1
#481 錐管小端內直徑 d2
#482 展開下料等分塊數 t
#483 d1 必須大於 d2，
#484 t 不能大於 48，
#485 t 不能是小數，必須是整數，
#486 平截正圓錐管
#487 斜口傾角 a
#488 d2 不能大於 d1，
#489 a 必須大於等於 0, 小於 90，
#490 角度 a 數值太大，無法畫出展開圖，
#491 斜截正圓錐管
#492 錐管偏心量 p
#493 斜圓錐管
#494 上下端口偏心量 p
#495 斜圓錐臺
#496 接管下端內直徑 d1
#497 接管上端內直徑 d2
#498 接管高度 h
#499 接管偏心量 p
#500 上端斜口傾角 a
#501 角度 a 必須小於等於90度，大於等於-90度
#502 d1, d2, h, b 不能小於等於 0 ，
#503 異徑圓口上斜下平連接管
#504 下端斜口傾角 a
#505 等分數n 不能小於 12，
#506 異徑圓口上平下斜連接管
#507 彎頭大端內直徑 d1
#508 彎頭小端內直徑 d2
#509 錐管1高度 h
#510 錐管2長度 L
#511 a 不能小於等於 0，不能大於 90 ，
#512 d1, d2, h, L, b 不能小於等於 0 ，
#513 錐管任意角度兩節彎頭
#514 d1, d2, R, b 不能小於等於 0 ，
#515 a 不能小於等於 0，不能大於 180 ，
#516 t 必須是不能小於 2 的整數，
#517 錐管任意角度多節彎頭
#518 錐管1大端內直徑 d1
#519 錐管1小端內直徑 d2
#520 錐管2大端內直徑 d3
#521 錐管2小端內直徑 d4
#522 錐管1高度 h1
#523 小錐交大錐邊高度 h2
#524 小錐中線與平面夾角 a
#525 錐管1板材厚度 b1
#526 錐管2板材厚度 b2
#527 小錐圓周等分數 n
#528 d2、d4、b1、b2不能小於等於 0 ，
#529 d3 必須大於 d4，
#530 d1 必須大於 d3，
#531 a 不能小於 0，不能大於 90 ，
#532 d3 或者 L 數值太大,無法畫出展開圖，
#533 正圓錐管任意角度相交正圓錐管
#534 正圓錐管任意角度相交正圓錐管/大錐管
#535 正圓錐管任意角度相交正圓錐管/小錐管
#536 正錐管大端內直徑 d1
#537 正錐管小端內直徑 d2
#538 斜錐管大端內直徑 d3
#539 斜錐管小端內直徑 d4
#540 正錐管高度h1
#541 斜錐管高度h2
#542 斜錐與正錐中線偏量 p
#543 斜錐兩端口偏心量 S
#544 正錐管板材厚度 b1
#545 斜錐管板材厚度 b2
#546 斜錐管圓周等分數 n
#547 d2、d4、h1、h2、b1、b2不能小於等於 0 ，
#548 p 不能小於 0，
#549 p 或 d3 數值太大，無法畫出展開圖，
#550 d3 必須小於 d1，
#551 s 數值太小，無法畫出展開圖，
#552 斜圓錐管相交正圓錐管
#553 三通大端內直徑 d1
#554 錐管2小端內直徑 d3
#555 錐管2高度 h2
#556 錐管1偏心量 p1
#557 錐管2偏心量 p2
#558 d2 必須小於 d1
#559 d3 必須小於 d1
#560 p1、p2 數值太小，無法畫出展開圖，
#561 p1 數值太小，無法畫出展開圖，
#562 p2 數值太小，無法畫出展開圖，
#563 斜圓錐管褲形三通
#564 斜圓錐管褲形三通/錐管1
#565 斜圓錐管褲形三通/錐管2
#566 斜錐管小端內直徑 d3
#567 正錐管高度 h1
#568 斜錐管高度 h2
#569 斜錐管偏心量 S
#570 S 數值太小，無法畫出展開圖，
#571 斜圓錐管與正圓錐管褲形三通
#572 橢圓內長軸 L
#573 橢圓內短軸 w
#574 橢圓錐管高度 h
#575 正橢圓錐管
#576 橢圓錐管
#577 下端橢圓內長軸 L1
#578 下端橢圓內短軸 w1
#579 上端橢圓內長軸 L2
#580 上端橢圓內短軸 w2
#581 連接管高度 h
#582 上下橢圓x軸偏量 px
#583 上下橢圓y軸偏量 py
#584 平口橢圓任意偏心連接管
#585 圓口內直徑 d
#586 上下口中點x軸偏量 px
#587 上下口中點y軸偏量 py
#588 周長等分數 n
#589 上圓下橢圓任意偏心連接管
#590 連接管中點高度 h
#591 橢圓與水平面傾角 a
#592 a 必須大於0，小於等於90，
#593 h 數值太小，不能畫出展開圖，
#594 上圓平下橢斜任意偏心連接管
#595 圓口與水平面傾角 a
#596 a 必須大於等於 -90，小於等於90，
#597 上圓斜下橢平任意偏心連接管
#598 三通小端內直徑 d2
#599 三通中線高度 h
#600 三通左右管距離 L
#601 斜圓錐管90°褲形三通
#602 3-01 圓管與圓錐管任意角度彎頭
#603 3-02 圓管與正圓錐管相交
#604 3-03 圓管任意角度相交斜圓錐管
#605 3-04 正圓錐管大端相交圓管
#606 3-05 正圓錐管小端相交圓管
#607 3-06 斜圓錐管管口平行相交圓管
#608 3-07 斜圓錐管管口垂直相交圓管
#609 3-08 圓管與正圓錐管褲形三通
#610 3-09 正圓錐管與圓管任意角度彎頭
#611 3-10 圓管與錐管三節彎頭
#612 3-11 圓管與正圓錐管三節褲形三通
#613 3-12 圓管與正圓錐管平口褲形三通
#614 3-13 帶補料斜錐管相交圓管三通
#615 圓管內直徑 d1
#616 圓管中線高度 h
#617 錐管中線長度 l
#618 偏轉角度 a
#619 等分數 n 不能小於 12 ，
#620 等分數 n 不能大於 360 ，
#621 d2 必須小於 d1 ，
#622 a 不能大於 90 ，
#623 L 數值太小，無法畫出展開圖，
#624 h 數值太小，無法畫出展開圖，
#625 圓管與圓錐管任意角度彎頭
#626 圓管
#627 圓管內直徑 d3
#628 錐管高度 h1
#629 圓管長度 L
#630 圓管中線交錐管邊高度 h2
#631 圓管中線與水平面夾角 a
#632 錐管板材厚度 b1
#633 d2、d3、b1、b2不能小於等於 0 ，
#634 圓管任意角度相交正圓錐管
#635 錐管上下口中線偏心量 s
#636 圓管交錐管邊高度 h2
#637 圓管與平面夾角 a
#638 錐管圓周等分數 n1
#639 圓管圓周等分數 n2
#640 s 數值太小，
#641 等分數 n1、n2 不能小於 12 ，
#642 等分數 n1、n2 不能大於 360 ，
#643 等分數 n1 必須是4的整倍數，
#644 等分數 n2 必須是4的整倍數，
#645 圓管任意角度相交斜圓錐管
#646 錐管割口
#647 錐管大端內直徑 d2
#648 錐管小端內直徑 d3
#649 錐管長度 L2
#650 錐管中線交圓管邊長度 L3
#651 兩管中心線夾角 a
#652 錐管板材厚度 b2
#653 錐管圓周等分數 n
#654 d3、b1、b2不能小於等於 0 ，
#655 d2 必須大於 d3，
#656 錐管
#657 錐管錐度太大，邊線與圓管不相交，建議加大d3或減小d2，或修改其它相關參數，
#658 正圓錐管大端相交圓管
#659 正圓錐管大端相交圓管/圓管
#660 d1 必須大於等於 d3，
#661 正圓錐管小端相交圓管
#662 正圓錐管小端相交圓管/圓管
#663 正圓錐管小端相交圓管/錐管
#664 圓管高度 h1
#665 錐管高度 h2
#666 錐管上下口偏心距離 p
#667 錐管中線交圓管邊高度 h3
#668 d3、h3、b1、b2不能小於等於 0 ，
#669 p 數值太小，無法畫出展開圖，
#670 斜圓錐管管口平行相交圓管
#671 錐管上下口偏心量 S
#672 錐管中線交圓管邊長度 L1
#673 S 不能小於 0，
#674 斜圓錐管管口垂直相交圓管
#675 錐管1中線長度 L1
#676 錐管2中線長度 L2
#677 錐管1偏轉角度 a1
#678 錐管2偏轉角度 a2
#679 a1 必須大於等於 0，小於等於 90，
#680 a2 必須大於等於 0，小於等於 90，
#681 L1、a1、d2 數值比例不符合褲形三通的基本要求，建議加大L1、d2，
#682 L2、a2、d3 數值比例不符合褲形三通的基本要求，建議加大L2、d3，
#683 圓管與正圓錐管褲形三通
#684 圓管內直徑 d2
#685 錐管中線高度 h
#686 圓管中線長度 L
#687 a 不能小於等於 0，不能大於 90，
#688 d1 不能小於等於 d2，
#689 正圓錐管與圓管任意角度彎頭
#690 正圓錐管與圓管任意角度彎頭/錐管
#691 正圓錐管與圓管任意角度彎頭/圓管
#692 大端圓管中線高度 h
#693 小端圓管中線長度 L
#694 錐管中線高度 hp
#695 錐管中線水平距離 Lp
#696 a 不能小於0，不能大於 90，
#697 hp或Lp 數值太小，無法畫出展開圖，
#698 圓管與錐管三節彎頭
#699 圓管與錐管三節彎頭/大圓管
#700 圓管與錐管三節彎頭/錐管
#701 圓管與錐管三節彎頭/小圓管
#702 大圓管高度 h
#703 錐管上下口高度 hp
#704 錐管上下口水平距離 Lp
#705 小圓管長度 L
#706 大、小圓管中線偏轉角度 a
#707 Lp 數值太小，不符合構件的基本要求，
#708 a 不能小於等於 0，
#709 hp 或Lp 數值太小，無法畫出展開圖，
#710 圓管與正圓錐管三節褲形三通
#711 圓管與正圓錐管三節褲形三通/大圓管
#712 圓管與正圓錐管三節褲形三通/錐管
#713 圓管與錐管三節褲形三通/小圓管
#714 大圓管高度 h1
#715 錐管上下口高度 h2
#716 錐管上下口水平距離 L
#717 小圓管高度 h3
#718 L 數值太小，不符合構件的基本要求，
#719 h2或L 數值太小，無法畫出展開圖，
#720 圓管與正圓錐管平口褲形三通
#721 圓管與正圓錐管平口褲形三通/大圓管
#722 圓管與正圓錐管平口褲形三通/錐管
#723 錐管上口內直徑 d2
#724 錐管開口內邊長度 L3
#725 錐管上口距圓管邊高度 h
#726 錐管開口內邊寬度 W
#727 開口中點距圓管邊長度 L2
#728 錐管上下口偏心距離 Lp
#729 W 不能小於 d2，
#730 d1 不能小於等於 W
#731 L3 不能小於 W
#732 Lp 不能小於 0
#733 Lp 數值太大，不符合構件的基本要求，
#734 W 數值太大，無法畫出展開圖，
#735 帶補料斜錐管相交圓管三通
#736 帶補料斜錐管相交圓管三通/錐管
#737 左半邊曲板
#738 右半邊曲板及補料
#739 帶補料斜錐管相交圓管三通/圓管
#740 4-01 正心平口上圓下方連接管
#741 4-02 上圓下矩平口任意偏心連接管
#742 4-03 上矩下圓平口任意偏心連接管
#743 4-04 上圓斜下矩平任意偏心連接管
#744 4-05 上圓平下矩斜任意偏心連接管
#745 4-06 上矩斜下圓平任意偏心連接管
#746 4-07 上矩平下圓斜任意偏心連接管
#747 4-08 上橢下矩平口任意偏心連接管
#748 4-09 上矩下橢平口任意偏心連接管
#749 4-10 上矩斜下橢平任意偏心連接管
#750 4-11 上矩平下橢斜任意偏心連接管
#751 4-12 上圓角矩形斜下長圓平連接管
#752 4-13 上長圓下圓平口任意偏心連接管
#753 4-14 圓腰矩腿褲形三通管
#754 4-15 矩腰圓腿褲形三通管
#755 方口內邊長度 L
#756 輸入參數d、L、h、b不能小於等於 0 ，
#757 正心平口上圓下方連接管
#758 上圓下矩平口任意偏心連接管
#759 矩形內邊長度 L
#760 矩形內邊寬度 w
#761 圓心與x軸偏量 px
#762 圓心與y軸偏量 py
#763 輸入參數d、L、w、h、b不能小於等於 0 ，
#764 圓腰矩腿褲形三通管/件號1
#765 圓腰矩腿褲形三通管/件號2
#766 矩腰圓腿褲形三通管/件號1
#767 矩腰圓腿褲形三通管/件號2
#768 矩形中心與x軸偏量 px
#769 矩形中心與y軸偏量 py
#770 d、L、w、h、b 不能小於等於 0 ，
#771 上矩下圓平口任意偏心連接管
#772 d、L、w、b 不能小於等於 0 ，
#773 a 不能大於等於 90，不能小於等於 -90，
#774 上矩斜下圓平任意偏心連接管
#775 上圓斜下矩平任意偏心連接管
#776 矩形與水平面傾角 a
#777 上圓平下矩斜任意偏心連接管
#778 px 或是 a 的數值太大，不符合構件的基本要求，
#779 px 或是 a 的數值太小，不符合構件的基本要求，
#780 上矩平下圓斜任意偏心連接管
#781 矩形內邊長度 L1
#782 矩形內邊寬度 w1
#783 橢圓內邊長度 L2
#784 橢圓內邊寬度 w2
#785 橢圓心與x軸偏量 px
#786 橢圓心與y軸偏量 py
#787 L1、L2、w1、w2、h、b 不能小於等於 0 ，
#788 上橢下矩平口任意偏心連接管
#789 橢圓內邊長度 L1
#790 橢圓內邊寬度 w1
#791 矩形內邊長度 L2
#792 矩形內邊寬度 w2
#793 L1、w1、L2、w2、h、b 不能小於等於 0 ，
#794 上矩下橢平口任意偏心連接管
#795 上矩斜下橢平任意偏心連接管
#796 上矩平下橢斜任意偏心連接管
#797 共享軟件
#798 長圓內邊長度 L1
#799 長圓內邊寬度 w1
#800 矩形中心x軸偏量 px
#801 矩形中心y軸偏量 py
#802 長圓圓周等分數 n
#803 w1 不能大於等於 L1，
#804 上圓角矩形斜下長圓平連接管
#805 長圓內邊長度 L
#806 長圓內邊寬度 w
#807 圓口內邊直徑 d
#808 圓口中心x軸偏量 px
#809 圓口中心y軸偏量 py
#810 L、w、d、h、b 不能小於等於 0 ，
#811 w 不能大於等於 L，
#812 上長圓下圓平口任意偏心連接管
#813 矩形口內邊長度 L
#814 矩形口內邊寬度 w
#815 三通高度 h
#816 件號1矩形口x軸偏心量 px1
#817 件號2矩形口x軸偏心量 px2
#818 矩形口與圓口y軸偏心量 py
#819 三通管板材厚度 b
#820 px1、px2 不能小於 0 ，
#821 px1、px2 數值太小，無法畫出展開圖，
#822 圓腰矩腿褲形三通管
#823 件號1圓口x軸偏心量 px1
#824 件號2圓口x軸偏心量 px2
#825 圓口與矩形口y軸偏心量 py
#826 L 不能小於 d，
#827 矩腰圓腿褲形三通管
#828 5-01 平口任意偏心矩形錐管
#829 5-02 上平下斜任意偏心矩形錐管
#830 5-03 上斜下平任意偏心矩形錐管
#831 5-04 上下口傾斜任意偏心矩形錐管
#832 5-05 上平下垂直任意偏心矩形錐管
#833 5-06 上垂直下平任意偏心矩形錐管
#834 5-07 兩端口扭轉角度方矩錐管
#835 5-08 斜四棱錐褲形三通
#836 5-09 圓弧過渡矩形彎頭
#837 下部矩口長度 L1
#838 下部矩口寬度 w1
#839 上部矩口長度 L2
#840 上部矩口寬度 w2
#841 上口中點x軸偏量 px
#842 上口中點y軸偏量 py
#843 錐管板材厚度 b
#844 平口任意偏心矩形錐管
#845 下矩口與水平面傾角 a
#846 上平下斜任意偏心矩形錐管
#847 上矩口與水平面傾角 a
#848 px 不能小於 0，
#849 a 不能小於等於 0，不能大於等於 90
#850 上斜下平任意偏心矩形錐管
#851 下矩口與水平面傾角 a1
#852 上矩口與水平面傾角 a2
#853 L1、w1、L2、w2、h、a1、a2、b 不能小於等於 0 ，
#854 a1 不能小於等於 0，不能大於 90
#855 a2 不能小於等於 0，不能大於 90
#856 上下口傾斜任意偏心矩形錐管
#857 上部矩口長度 L1
#858 上部矩口寬度 w1
#859 下部矩口寬度 w2
#860 下部矩口高度 h2
#861 錐管中心高度 h
#862 下口中點x軸偏量 px
#863 下口中點y軸偏量 py
#864 L1、w1、h2、w2、h、b 不能小於等於 0 ，
#865 上平下垂直任意偏心矩形錐管
#866 上部矩口高度 h2
#867 px 數值太小，不能畫出展開圖，
#868 px 絕對值太小，不能畫出展開圖，
#869 上垂直下平任意偏心矩形錐管
#870 下部矩口長度 L2
#871 下矩口與上矩口轉角 a
#872 a 不能小於 -45，不能大於 45
#873 a = 0 時相當於5-01的構件，請轉到5-01畫圖
#874 兩端口扭轉角度方矩錐管
#875 上端矩口內邊長度 L1
#876 上端矩口內邊寬度 w1
#877 件號1下端矩口內邊長度 L2
#878 件號1下端矩口內邊寬度 w2
#879 件號2下端矩口內邊長度 L3
#880 件號2下端矩口內邊寬度 w3
#881 件號1下端中心x軸偏量 px1
#882 件號2下端中心x軸偏量 px2
#883 下端矩口中點y軸偏量 py
#884 三通板材厚度 b
#885 L1、w1、L2、w2、L3、w3、h、b 不能小於等於 0 ，
#886 L1 不能小於 L2、L3，
#887 斜四棱錐褲形三通/件號1
#888 斜四棱錐褲形三通/件號2
#889 斜四棱錐褲形三通
#890 後板
#891 右側板
#892 前板
#893 左側板
#894 彎頭中線轉彎半徑 R
#895 彎頭弧線等分數 n
#896 L1、w1、L2、w2、b 不能小於等於 0 ，
#897 a 不能小於 45，不能大於 90，
#898 R 數值太小，無法畫出展開圖，
#899 等分數 n 不能小於 8 ，
#900 等分數 n 必須是整數，
#901 圓弧過渡矩形彎頭
#902 圓弧過渡矩形彎頭/側板
#903 圓弧過渡矩形彎頭/上下曲板
#904 下曲板
#905 上曲板
#906 6-01 矩形管任意角度相交圓管
#907 6-02 四棱錐任意角度相交圓管
#908 6-03 矩形管任意角度相交正圓錐管
#909 6-04 矩形管任意角度相交斜圓錐管
#910 6-05 圓管與四棱錐直交
#911 6-06 四棱錐與正圓錐管任意角度相交
#912 矩形管中線長度 L2
#913 矩形管口內邊長度 L3
#914 矩形管口內邊寬度 w
#915 矩形管與圓管中線夾角 a
#916 中線交點距圓管邊距離 L4
#917 矩管板材厚度 b2
#918 矩管交圓管弧面等分數 n
#919 等分數 n 不能小於 6 ，
#920 等分數 n 不能大於 48 ，
#921 w 不能大於 d ，
#922 夾角 a 不能大於 90 ，
#923 等分數 n 必須是2的整倍數，
#924 L2 數值太小！無法畫出展開圖，
#925 L4 數值太小！無法畫出展開圖，
#926 L1 數值太小！無法畫出展開圖，
#927 矩形管任意角度相交圓管
#928 矩形管任意角度相交圓管/矩形管
#929 矩形管任意角度相交圓管/圓管
#930 錐管上口內邊長度 L2
#931 錐管上口內邊寬度 w2
#932 錐管下口內邊長度 L3
#933 錐管下口內邊寬度 w3
#934 錐管偏心量 px
#935 錐管中點至圓管邊距離 L4
#936 錐管交圓管弧面等分數 n
#937 L3、w3、b1、b2不能小於等於 0 ，
#938 w3 不能大於 d ，
#939 w3 不能大於 w2 ，
#940 L3 不能大於 L2 ，
#941 h 數值太小，無法畫出展開圖 ，
#942 L4 數值太小，無法畫出展開圖 ，
#943 L1 數值太小，無法畫出展開圖 ，
#944 圖
#945 四棱錐管任意角度相交圓管
#946 四棱錐任意角度相交圓管/圓管
#947 矩形管口內邊長度 Lj
#948 矩形管中線長度 L
#949 矩管中線交錐管邊高度 h1
#950 錐管中線與水平面夾角 a
#951 矩管交圓錐管弧面等分數 n
#952 d2、lj、w、b1、b2不能小於等於 0 ，
#953 a 不能大於 90，不能小於 0 ，
#954 d2 不能大於等於 d1 ，
#955 w 不能大於 d2 ，
#956 h1 數值太小，無法畫出展開圖 ，
#957 L 數值太小，無法畫出展開圖 ，
#958 h1 數值太小或 Lj 數值太大，無法畫出展開圖 ，
#959 h 數值太小或 Lj 數值太大，無法畫出展開圖 ，
#960 矩形管任意角度相交正圓錐管
#961 矩形管任意角度相交正圓錐管/矩形管
#962 四棱錐任意角度相交正圓錐管/圓錐管
#963 矩形管任意角度相交正圓錐管/圓錐管
#964 圓錐管下端內直徑 d1
#965 圓錐管上端內直徑 d2
#966 圓錐管高度 h1
#967 圓錐管上下口偏心量 ps
#968 矩管口內邊長度 Lj
#969 矩管口內邊寬度 w
#970 矩管中線長度 L
#971 矩管中線與平面夾角 a
#972 矩管中線交錐管邊高度 h2
#973 圓錐管板材厚度 b1
#974 圓錐管圓周等分數 n1
#975 矩管交圓錐管弧面等分數 n2
#976 d2、ps、lj、w、b1、b2不能小於等於 0 ，
#977 h2 數值太小，無法畫出展開圖 ，
#978 等分數 n1 不能小於 12 ，
#979 等分數 n1 不能大於 360 ，
#980 等分數 n2 不能小於 6 ，
#981 等分數 n2 不能大於 48 ，
#982 等分數 n2 必須是2的整倍數，
#983 矩形管任意角度相交斜圓錐管
#984 矩形管任意角度相交斜圓錐管/矩形管
#985 矩形管任意角度相交斜圓錐管/錐管
#986 四棱錐口內邊長度 Lj
#987 四棱錐口內邊寬度 w
#988 四棱錐高度 h1
#989 圓管高度 h2
#990 四棱錐板材厚度 b1
#991 圓管圓周等分數 n1
#992 錐板交圓弧面等分數 n2
#993 圓管直交正四棱錐
#994 圓管直交四棱錐管/圓管
#995 前後板
#996 左右板
#997 圓管直交四棱錐管/四棱錐管
#998 圓錐管大端內直徑 d1
#999 圓錐管小端內直徑 d2
#1000 圓錐管高度 h
#1001 四棱錐大端內邊長度 Lj1
#1002 四棱錐大端內邊寬度 w1
#1003 四棱錐小端內邊長度 Lj2
#1004 四棱錐小端內邊寬度 w2
#1005 四棱錐長度 L
#1006 四棱錐交圓錐高度 h1
#1007 四棱錐與平面夾角 a
#1008 四棱錐板材厚度 b2
#1009 相交弧面等分數 n
#1010 d2、lj2、w2、b1、b2不能小於等於 0 ，
#1011 h1 不能大於等於 h ，
#1012 w2 不能大於 w1 ，
#1013 四棱錐任意角度相交正圓錐管
#1014 四棱錐/前後板(2塊)、左側板、右側板
#1015 圓錐管割口
#1016 金林鈑金展開圖V1版
#1017 7-01 球面經線法近似放樣
#1018 7-02 球面經線法拱曲放樣
#1019 7-03 球面緯線法近似放樣
#1020 7-04 球面緯線法拱曲放樣
#1021 7-05 圓管與球面偏心相交
#1022 7-06 等徑等距螺旋葉片
#1023 7-07 變徑等距螺旋葉片
#1024 7-08 等徑變距螺旋葉片
#1025 7-09 變徑變距螺旋葉片
#1026 7-10 內外錐度等距螺旋葉片
#1027 7-11 內外同錐變距螺旋葉片
#1028 7-12 旋風除塵器蝸殼
#1029 球罐內邊直徑 d
#1030 球罐板材厚度 b
#1031 球罐緯線等分數 n2
#1032 球罐經線等分數 n1
#1033 等分數 n1 不能大於 48 ，
#1034 等分數 n2 不能小於 12 ，
#1035 等分數 n2 不能大於 360 ，
#1036 球面經線法近似放樣
#1037 近似法放樣(
#1038 片)
#1039 球面經線法拱曲放樣
#1040 頂圓(
#1041 球面經線法拱曲放樣  圓瓣(
#1042 球罐緯線等分數 n1
#1043 球罐經線等分塊數 n2
#1044 d 不能小於等於 b ，
#1045 等分數 n1 不能小於 8 ，
#1046 等分數 n2 不能小於 1 ，
#1047 等分數 n1 必須是2的整倍數，
#1048 等分數 n2 必須是整數，
#1049 球面緯線法近似放樣
#1050 等分件
#1051 頂圓(2件)
#1052 各等分件
#1053 近似法放樣
#1054 名稱
#1055 數量
#1056 球罐經線等分數 n2
#1057 緯線法拱曲放樣
#1058 熱脹冷縮拱曲放樣
#1059 球罐內直徑 d1
#1060 圓管偏心量 ph
#1061 球罐板材厚度 b1
#1062 圓管圓周等分數 n
#1063 d1 不能小於等於 d2 ，
#1064 ph 數值太大，無法畫出展開圖，
#1065 ph 不能小於 0 ，
#1066 圓管與球面偏心相交
#1067 圓管與球面偏心相交/圓管
#1068 螺旋葉片外直徑 d1
#1069 螺旋葉片內直徑 d2
#1070 螺旋葉片螺距 p
#1071 葉片板材厚度 b
#1072 螺旋葉片
#1073 螺旋葉片小端外直徑 d1
#1074 螺旋葉片大端外直徑 d2
#1075 螺旋葉片內直徑 d
#1076 螺旋葉片板材厚度 b
#1077 螺旋葉片圓周等分數 n
#1078 金林鈑金展開軟件
#1079 軟件作者
#1080 d1 不能小於等於 d ，
#1081 d2 不能小於等於 d1 ，
#1082 等分數 n 不能小於 16 ，
#1083 變徑等距螺旋葉片
#1084 單片螺旋葉片
#1085 螺旋葉片1螺距 p1
#1086 螺旋葉片2螺距 p2
#1087 螺旋葉片變距系數 q
#1088 q 不能小於等於 1 ，
#1089 p2/p1 不等於 q ，無法計算，
#1090 等徑變距螺旋葉片
#1091 變徑變距螺旋葉片
#1092 螺旋葉片小端內直徑 d4
#1093 螺旋葉片大端內直徑 d5
#1094 d5 不能小於等於 d4 ，
#1095 d4 不能大於等於 d1 ，
#1096 內外錐度等距螺旋葉片
#1097 d1 不能小於等於 d4 ，
#1098 d2與d1的差必須等於d5與d4的差 ，
#1099 內外同錐變距螺旋葉片
#1100 蝸殼起始半徑 R1
#1101 蝸殼第二半徑 R2
#1102 蝸殼第二半徑 R3
#1103 蝸殼水平偏心量 B1
#1104 蝸殼垂直偏心量 B2
#1105 進風口寬度 w
#1106 進風口高度 E
#1107 出風口直徑 d
#1108 蝸殼高度 h
#1109 側板板材厚度 b
#1110 r2 必須等於 r1+b1，
#1111 r3 必須等於 r2+b2，
#1112 w 數值太小，無法畫出展開圖，
#1113 w 數值太大，無法畫出展開圖，
#1114 E 數值太小，無法畫出展開圖，
#1115 d 不能小於0，
#1116 旋風除塵器蝸殼
#1117 旋風除塵器/蝸殼
#1118 旋風除塵器/加側板板厚蝸殼
#1119 旋風除塵器/側板
#1120 內側直板
#1121 曲板＋外側直板
#1122 1-21 異徑直管相交多節彎頭三通
#1123 彎頭管內直徑 d1
#1124 直管內直徑 d2
#1125 直管高度 h
#1126 兩管中心線偏差距離 p
#1127 彎頭板材厚度 b1
#1128 直管板材厚度 b2
#1129 直管圓周等分數 n
#1130 d2 不能大於 d1
#1131 d2或者 p 數值太大，無法畫出展開圖，
#1132 彎頭節數 t 不能大於 12 ，
#1133 轉彎半徑 R 數值太小 ，
#1134 異徑直管相交多節彎頭三通
#1135 序號錯誤，重新輸入
#1136 圖形的最左端 x 坐標 ＝ 0
#1137 最下端 y 坐標 ＝ 0
#1138 序號   x坐標      y坐標
#1139 展開圖
#1140 序號     x坐標       y坐標
#1141 如果打印效果不理想，可按<保存全圖>或<保存屏幕>按鈕，把全圖或者當前屏幕保存為bmp格式圖片，再通過其它看圖軟件把圖紙打印出來，即可得到完整的標准圖紙
#1142 溫馨提示
#1143 輸入數值不能為空或等於零， 重新輸入
#1144 數值輸入錯誤， 重新輸入
#1145 發送上面文本框的文字
#1146 連接主機
#1147 ip地址
#1148 4-16 平口上圓下圓角矩形連接管
#1149 平口上圓下圓角矩形連接管
#1150 蝸殼與圓管過渡體
#1151 長圓任意角度多節彎頭
#1152 長圓管內長度 L
#1153 長圓管內寬度 w
#1154 L 不能小於等於 w ，
#1155 長圓截面
#1156 兩端半節
#1157 中間節
#1158 長圓管長向多節彎頭
#1159 軟件沒有安裝注冊文件，請把注冊文件放到
#1160 文件夾，重新運行軟件。
#1161 軟件沒有注冊，請點擊上面的<注冊>菜單，進入注冊窗體
#1162 中間一節(n-1節)
#1163 不能發送空訊息
#1164 與遠程主機沒有建立連接
#1165 正在向對方發送連接請求.等待對方響應
#1166 連接成功，可以發送文字
#1167 對方：
#1168 注冊已經完成，退出注冊窗體
#1169 華軍軟件園網址：
#1170 請輸入用戶名和郵箱地址，然後按下 <確認> 按鈕
#1171 沒有機器碼
#1172 發送機器碼
#1173 請把機器碼通過郵件或QQ通訊軟件發送給華創軟件開發部
#1174 本類型共有構件
#1175 個
#1176 軟件共有構件
#1177 幅
#1178 開機動畫
#1179 關機動畫
#1180 演示版本，此構件僅顯示實例參數的構件圖、展開圖
#1181 數值太小，無法畫出展開圖
#1182 演示版
#1183 上圓斜下長圓平任意偏心連接管
#1184 圓口傾角 a
#1185 不能小於等於
#1186 普通
#1187 精簡
#1188 分瓣式橢圓封頭
#1189 封頭內直徑
#1190 封頭頂圓直徑
#1191 封頭長度
#1192 封頭直筒部分長度
#1193 板材厚度
#1194 封頭分瓣等分數
#1195 下料緯線等分數
#1196 延展系數
#1197 不能小於
#1198 整體式橢圓封頭
#1199 不能大於
#1200 異徑四邊圓弧圓角連接管
#1201 圓弧管長度
#1202 圓弧管寬度
#1203 圓弧管小端高度
#1204 圓弧管小端偏心高度
#1205 圓弧管大端高度
#1206 圓弧管大端偏心高度
#1207 下邊圓弧內半徑
#1208 上邊圓弧內半徑
#1209 左右邊圓弧內半徑
#1210 上邊左右圓角內半徑
#1211 下邊左右圓角內半徑
#1212 圓弧管圓周等分數
#1213 一分三斜圓錐管四通
#1214 四通大端內直徑
#1215 分支管內直徑
#1216 分支管等分直徑
#1217 四通管高度
#1218 不能小於等於 0
#1219 要求
#1220 五通大端內直徑
#1221 五通管高度
#1222 一分四斜圓錐管五通
#1223 長圓管之字形彎頭
#1224 彎頭第一節長度
#1225 彎頭第二節水平長度
#1226 彎頭第二節高度差
#1227 彎頭第三節長度
#1228 長圓平口任意偏心連接管
#1229 長圓管高度
#1230 圓管與錐管異面褲形三通
#1231 下長圓內邊長度
#1232 下長圓內邊寬度
#1233 上長圓內邊長度
#1234 連接管高度
#1235 上長圓中心x軸偏量
#1236 上長圓中心y軸偏量
#1237 圓周等分數
#1238 不能大於等於
#1239 錐管小端內直徑
#1240 錐管中線長度
#1241 錐管偏轉角度
#1242 錐管偏心量
#1243 長圓管長向之字形彎頭
#1244 上長圓內邊寬度
#1245 8-綜合類型
#1246 樣板材料厚度
#1247 彎頭下端另加長度
#1248 彎頭上端另加長度
#1249 彎頭節數 t 必須是整數，
#1250 下部端節
#1251 上部端節
#1252 補強板厚度
#1253 補強板寬度
#1254 異徑圓管偏心任意角度三通
#1255 補強板
#1256 實際下料尺寸
#1257 單個彎頭節數
#1258 彎頭節數
#1259 兩節
#1260 多節
#1261 彎頭中間節
#1262 上下彎頭在中間管旋轉
#1263 數值太小或者
#1264 數值太大
#1265 數值太大或者
#1266 插入式相交時 d2/d1 的值不宜大於0.95，
#1267 輸入參數無法構成四邊圓弧圓角連接管，可增加R1、R2、R3的半徑值，或減小R4、R5的半徑值。
#1268 向管口
#1269 彎頭管外直徑
#1270 直管板材厚度
#1271 異徑直管相交熱壓彎頭
#1272 單邊帶補料異徑三通
#1273 單邊帶補料等徑三通
#1274 等徑圓管帶補料Y形三通
#1275 等徑圓管同平面任意角度四通
#1276 上下橢圓連接管
#1277 正圓錐管Y形三通
#1278 正圓錐管與斜口圓錐管三通
#1279 /支管
#1280 /補料
#1281 /主管
#1282 支管3長度
#1283 支管3偏轉角度
#1284 數值太小，不符合構件的基本要求，
#1285 偏心錐管與圓管Y形三通
#1286 圓管水平偏心相交正圓錐管
#1287 長圓錐管正交圓管
#1288 上圓下矩褲形三通
#1289 上圓下矩相交圓管三通
#1290 矩管可偏心偏角直角彎頭
#1291 上下圓角矩口連接管
#1292 正面開矩口多邊形錐管
#1293 側面開矩口多邊形錐管
#1294 任意角度矩形螺旋管
#1295 圓管任意角度相交矩管
#1296 可傾角變徑等距螺旋葉片
#1297 平口同心長圓弧形連接管
#1298 圓管夾板一
#1299 圓管夾板二
#1300 蝸殼側板及與圓管過渡體
#1301 圓管偏心直交橢圓封頭
#1302 平口同心長橢圓弧形管
#1303 圓環、法蘭下料
#1304 球冠經線法放樣
#1305 球冠經線法弧面放樣
#1306 批量圓管交點展開
#1307 上橢圓傾角
#1308 傾角 a 大於左邊素線角度，不符合構件基本要求，
#1309 主錐管小端內直徑
#1310 支錐管1小端內直徑
#1311 支錐管2小端內直徑
#1312 公共相切輔助圓直徑
#1313 主錐管中線高度
#1314 支錐管1中線長度
#1315 支錐管2中線長度
#1316 支錐管1偏轉角度
#1317 支錐管2偏轉角度
#1318 必須大於
#1319 主錐管
#1320 支錐管1
#1321 支錐管2
#1322 斜口錐管小端內直徑
#1323 斜口錐管高度
#1324 斜口錐管偏心量
#1325 斜口錐管管口傾角
#1326 斜口錐管
#1327 a 的角度太小，不能畫出展開圖 ，
#1328 錐管上口Y軸偏心量
#1329 錐管左半部
#1330 錐管右半部及補料板
#1331 小於
#1332 L 或者 a 數值太小，不能畫出展開圖，
#1333 或者
#1334 太大
#1335 L 太小，或者 a 太大，不能畫出展開圖，
#1336 大圓管
#1337 圓管與錐管中線偏移距離
#1338 數值太小，無法加補強板，
#1339 p 或者 d3 數值太大，無法畫出展開圖，
#1340 長圓錐管高度
#1341 相交圓管半徑
#1342 長圓管長向邊線角度
#1343 長圓管側面邊線角度
#1344 表示方法
#1345 口徑表示
#1346 角度表示
#1347 數值太大，無法進行計算，
#1348 數值太小，無法進行計算，
#1349 不能畫出展開圖，
#1350 h 或者 px 太小，
#1351 h 太小或者 px 太大，
#1352 矩形圓角內半徑
#1353 上矩口傾角
#1354 上口圓角矩形尺寸
#1355 下口長圓尺寸
#1356 長圓口中心x軸偏量
#1357 長圓口中心y軸偏量
#1358 當 a=90 時，px 必須小於 -L/2，
#1359 當 a=-90 時，px 必須大於 L/2，
#1360 斜角 a 數值太大，或者偏心量 px 絕對值太小，
#1361 右矩口內邊長度
#1362 右矩口內邊寬度
#1363 左矩口內邊長度
#1364 左矩口內邊寬度
#1365 右矩口x軸偏心量
#1366 左矩口x軸偏心量
#1367 右矩口y軸偏心量
#1368 左矩口y軸偏心量
#1369 圓口外直徑
#1370 圓管外直徑
#1371 圓口距圓管中心線高度
#1372 圓口左邊傾斜角度
#1373 圓口右邊傾斜角度
#1374 圓管邊到矩口中心距離
#1375 圓矩連接管板材厚度
#1376 矩口外長度
#1377 圓口矩口偏心距離
#1378 偏心表示
#1379 當lp < d1 + 2 * p 時，d1不能小於d2，
#1380 圓矩接管
#1381 下部矩口內邊長度
#1382 下部矩口內邊寬度
#1383 上部矩口內邊高度
#1384 上部矩口內邊寬度
#1385 矩管上下口高度
#1386 矩管上下口水平距離
#1387 矩管上下口偏心量
#1388 矩管上口偏轉角度
#1389 彎頭弧線等分數
#1390 下部矩口長度
#1391 下部矩口寬度
#1392 上部矩口長度
#1393 上部矩口寬度
#1394 連接管中線高度
#1395 下矩口與水平面傾角
#1396 上矩口與水平面傾角
#1397 下矩口圓角半徑
#1398 上矩口圓角半徑
#1399 上口中點x軸偏量
#1400 上口中點y軸偏量
#1401 圓角圓周等分數
#1402 px 數值太小或者a1太大，
#1403 不符合構件的基本要求，
#1404 上口尺寸
#1405 下口尺寸
#1406 下部多邊形對邊內長度
#1407 上部多邊形對邊內長度
#1408 錐管中線高度
#1409 側面矩口中心高度
#1410 錐管多邊形邊數
#1411 側面矩口寬度
#1412 折彎圓角半徑
#1413 多邊形邊數
#1414 必須是2的整倍數，
#1415 數值太大，無法畫出展開圖，
#1416 大端多邊形對邊外長度
#1417 小端多邊形對邊外長度
#1418 開口組數
#1419 下料分塊數
#1420 連接下料塊數
#1421 必須是整數，
#1422 n1 必須能整除 t ，且 n1 不能大於 t，
#1423 數值太小，無法畫出展開圖，
#1424 數值太大，不符合構件的基本要求，
#1425 單塊開孔側板
#1426 整體下料之一
#1427 整體下料之二
#1428 整體下料之三
#1429 矩管下口內寬度
#1430 矩管下口內高度
#1431 矩管上口內寬度
#1432 矩管上口內高度
#1433 矩管上下口中線高度
#1434 矩管內邊旋轉半徑
#1435 矩管內邊旋轉角度
#1436 上下蓋板下料等分數
#1437 角度
#1438 下面螺旋板
#1439 上面螺旋板
#1440 前側板
#1441 後側板
#1442 上矩口尺寸
#1443 矩管口外邊寬度
#1444 矩管口外邊高度
#1445 圓管傾斜角度
#1446 矩管中線偏轉角度
#1447 圓管直徑大於矩管對角，
#1448 無法畫出展開圖，
#1449 等分數
#1450 近似方式
#1451 圓內多邊形
#1452 圓外多邊形
#1453 球罐頂圓直徑
#1454 瓣塊下料等分數
#1455 緯線分塊數
#1456 經線分塊數
#1457 螺旋葉片外邊斜角
#1458 螺旋葉片前傾角
#1459 葉片數量
#1460 圓口內半徑
#1461 漸開線水平偏心量
#1462 漸開線垂直偏心量
#1463 圓口端點到中線距離
#1464 直板段長度
#1465 構件高度
#1466 弧長等分數
#1467 連接管分段數
#1468 半圓周等分數
#1469 半徑標注數
#1470 分段數
#1471 必須是正整數，
#1472 標注數
#1473 左邊弧長
#1474 右邊弧長
#1475 管夾內直徑
#1476 管夾總長度
#1477 管夾板寬度
#1478 圓心到下孔高度
#1479 圓心到上孔高度
#1480 上孔到板邊高度
#1481 上孔到折彎邊高度
#1482 管夾板間隔距離
#1483 夾板折彎圓角半徑
#1484 夾板倒角寬度
#1485 鑽孔直徑
#1486 數值太小，構件無法加工，
#1487 數值太大，構件無法加工，
#1488 R4圓心偏心量
#1489 側板高度
#1490 過渡體高度
#1491 與圓管過渡體
#1492 蝸殼側板
#1493 圓管直徑
#1494 圓管長度
#1495 割口圓直徑
#1496 割口圓心高度
#1497 割口圓心偏心寬度
#1498 橢圓封頭內直徑
#1499 橢圓封頭內高度
#1500 圓管口高度
#1501 圓管偏心距離
#1502 橢圓封頭板材厚度
#1503 下長橢圓長軸內邊長度
#1504 下長橢圓短軸內邊寬度
#1505 下口長橢圓直板長度
#1506 上長橢圓長軸內邊長度
#1507 上長橢圓短軸內邊寬度
#1508 上口長橢圓直板長度
#1509 弧形部分高度
#1510 下部圓弧半徑
#1511 下部圓弧分段數
#1512 上部圓弧分段數
#1513 半橢圓弧長等分數
#1514 橢圓部分
#1515 側板
#1516 上部直板
#1517 圓環內直徑
#1518 圓環外直徑
#1519 法蘭孔等分直徑
#1520 法蘭孔直徑
#1521 圓孔等分數
#1522 法蘭下料分塊數
#1523 開口圓弧半徑
#1524 開孔方式
#1525 圓孔
#1526 開口長孔
#1527 必須小於
#1528 當 t > 1 時，n 必須是 t 的整倍數，
#1529 球冠內邊半徑
#1530 球冠內邊高度
#1531 球冠頂圓直徑
#1532 球冠板材厚度
#1533 球冠經線等分數
#1534 球冠緯線等分數
#1535 弧長修補
#1536 等弧長
#1537 修補弧長
#1538 高度 h 不能小於等於 0，
#1539 瓣片
#1540 頂圓
#1541 展開圖下部曲線每個坐標點的x坐標和y坐標：
#1542 保存功能： 1.軟件說明
#1543 2.類型說明
#1544 3.文字    4.注冊    5.幫助
#1545 6.項目幫助   7.購買服務
#1546 文字查詢程序保存文字到簡體中文文字文件，可另保存到簡體中文英文文件中。
#1547 保存標題參數：1--保存項目標題  2--保存各項目的參數名稱和實例參數
#1548 構件設置
#1549 保存文件
#1550 保存簡體
#1551 保存簡體英文
#1552 保存標題參數
#1553 華創軟件開發部網站
#1554 尺寸單位
#1555 啟動軟件封面
#1556 毫米
#1557 厘米
#1558 已接收注冊文件，請退出軟件，重新運行
#1559 端口2a：注冊文件保存到硬盤
#1560 端口2a與主機連接成功
#1561 對方與本機端口2a連接成功
#1562 對方與本機端口
#1563 端口
#1564 與主機連接成功
#1565 對方與本機端口2連接成功
#1566 連接沒有成功
#1567 ip地址為空，4個sock進入監聽狀態
#1568 主機ip地址：
#1569 坐標改變寬度值
#1570 參考坐標點序號
#1571 半徑改變值
#1572 與邊線垂直增加寬度值
#1573 給定
#1574 坐標改變量，沿連線改變坐標值
#1575 改變一段圓弧的半徑值
#1576 與邊線垂直增加寬度：選定的坐標點(起始坐標至結束坐標之間)的垂直方向增加一定寬度，增加兩個坐標點。
#1577 給定一個坐標點的x坐標改變量，該坐標點沿著連線（參考坐標點朝向該坐標點）改變坐標值。
#1578 給定一個坐標點的y坐標改變量，該坐標點沿著連線（參考坐標點朝向該坐標點）改變坐標值。
#1579 增加或減小一段圓弧的半徑，輸入半徑的改變值和圓弧坐標點起始序號，改變值為正值時增加半徑值；改變值為負值時減小半徑值。
#1580 刪除
#1581 參數組
#1582 輸入各個坐標點的三維坐標
#1583 輸入圓管兩端坐標序號、半徑、板厚
#1584 合並碼
#1585 多進制
#1586 十進制
#1587 2.由於CAD不同版本的差異，金林鈑金展開軟件的當前版本能夠正常連接CAD2007，如果在CAD2006及以下版本不能正常繪展開圖，
#1588 請更換為金林鈑金軟件的CAD2006版本，或另外安裝和使用CAD2007。
#1589 出錯
#1590 軟件共有12個文字文件，分別進入<軟件說明>、<幫助>、<注冊>和7個類型後統計該項文字字數，最後統計軟件文字總字數
#1591 綜合提示
#1592 字數
#1593 類型說明
#1594 幫    助
#1595 注    冊
#1596 購買服務
#1597 軟件文字總字數 =
#1598 不相符個數
#1599 組
#1600 孔長
#1601 孔寬
#1602 長度
#1603 寬度
#1604 插入
#1605 騎馬
#1606 相交方式
#1607 交線半徑
#1608 板材中徑
#1609 修正半徑
#1610 半圓展開方式
#1611 橫向
#1612 豎向
#1613 下料方式
#1614 板材下料
#1615 成品管下料
#1616 加補強板
#1617 無補強板
#1618 計算各種幾何圖形
#1619 將坐標圖分成需要的塊
#1620 選擇騎馬方式或插入方式
#1621 選擇中間半徑或修正半徑
#1622 幾何計算
#1623 分塊圖
#1624 下一張
#1625 批量輸入
#1626 右半部分
#1627 左半部分
#1628 圓弧段不能執行該項功能
#1629 原來
#1630 加邊後
#1631 起始序號不在圓弧段內
#1632 （外圍面積）
#1633 面積
#1634 平方米
#1635 上弧長
#1636 下弧長
#1637 彎頭各節
#1638 直管
#1639 左半節
#1640 右半節
#1641 絕對值太小，不能畫出展開圖，
#1642 上下曲板
#1643 整體下料
#1644 中間部分
js"
