# 选择[标准]进行安装

本部分说明在网络上自动搜索设备并安装驱动程序（[标准]）的步骤。

### 先决条件

确认满足以下条件。完成准备操作。
系统和服务要求
TCP/IP 网络环境
如果不知道所使用的网络环境，请与网络管理员联系。
设备必须与所用计算机处于同一子网中。
安装准备和注意事项
启动计算机时，以管理员身份登录。
[桌面]屏幕显示（使用 Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 时）

### 步骤

1.
启动安装程序。
如果使用的是从官网下载的安装程序
双击下载的文件进行解压。如果安装程序未在解压后自动启动，可双击[Setup.exe]。
如果使用提供的 CD-ROM
(1) 在计算机中设置 CD-ROM → 单击[安装]。
(2) 在[安装]屏幕中，确认驱动程序 → 单击[安装]。
如果未显示 CD-ROM 菜单，请单击“打开详细说明”。
[+][-]
在以下步骤中启动安装程序。
对于 Windows Server 2003/2003 R2：
双击[我的电脑]中的 CD-ROM 图标 → 双击[MInst.exe]。
对于 Windows Server 2003/2003 R2：
显示[点击选择要对　此光盘 执行的操作。]信息时：单击信息 → 单击[运行 MInst.exe]。
显示[自动播放]对话框时：单击[运行 MInst.exe]。
显示 Windows 资源管理器时：双击[MInst.exe]。
无显示时 (Windows10)：从浏览器中双击 [此电脑] > [设备和驱动器] 中的图标。
无显示时（Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2）: 单击[桌面]屏幕上的资源管理器 → 双击“计算机”中的 CD 图标。
无显示时（Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2）：双击[]（开始）> [计算机] 中的 CD-ROM 图标。
如果上述[MInst.exe]不存在：
双击[Setup.exe]。
32 位版本：32BIT\Setup.exe
64 位版本：x64\Setup.exe
2.
阅读许可协议 → 单击[是]。
3.
选择[标准] → 单击[下一步]。
[重新激活处于休眠模式的打印机并搜索]：若要检测网络上处于休眠模式的设备时选择此项。
[显示自述文件]：单击此项以参阅 Readme 文件。
4.
选择所需的项目 → 单击[下一步]。
[继续安装打印机驱动程序]：已安装驱动程序时，如有必要，可选择此项。
[Canon Driver Information Assist Service]：想要使用设备信息检索功能时选择此项。
5.
选择要从[打印机列表]安装的设备。
如果设备未显示在[打印机列表]中，单击[再次搜索]。如果仍未找到设备，可选择[自定义]并安装。
[IPv4 设备]/[IPv6 设备]选项卡：如果使用的是 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2，可通过单击该选项卡切换显示。
6.
如果要更改设备名称，或将其设置为默认设备，请选择[设置打印机信息]→ 单击[下一步]。
如果不想更改设备名称，或将其设置为默认设备，单击[下一步]继续执行第8.步。
7.
如有必要，更改[打印机名] → 单击[下一步]。
[设置为默认值]：选择此项以按照正常使用设备的状况进行设置。
[作为共享打印机使用]：如想对设备配置共享设置，选择此项。
8.
检查[要安装驱动程序的打印机列表] → 单击[开始]。
按照屏幕上的说明执行安装。
9.
单击[重新启动]（或[退出]）。
安装的设备显示在 Windows 控制面板的[设备和打印机]、[打印机和传真]或[打印机]中。
Windows 10 中，安装的设备显示在 [设置] > [设备] > [打印机和扫描仪] > [打印机]中。

### 相关主题

关于安装
选择[自定义]进行安装
配置共享打印服务器设置