使用说明：注意使用本工具不需要路由器连接外网，也不需要电脑系统开启telnet客户端工具。另外huzibbs与hackpascal非同一人，breed　Web是由hackpascal大神制作，我只是做啦个刷入和操作的工具仅此而已，请不要产生误会以免给hackpascal和本人带来不必要的麻烦。刷机有风险，玩机须谨慎！！
      
1、检查软件包下载是否完整，以下文件是否被杀毒软件误杀和防火墙拦截。

   路由器刷breed Web助手通用版v5.8.exe 主程序
   plink.exe telnet_ssh终端
   MyWebServer.exe HTTP服务（用于架设breed本地服务器）
   RoutAck 开启telnet服务工具
	
2、使用网线将电脑与路由器连接并保持两者之间连接通畅，拔出路由器上的其他连接设备，只保留与电脑的连接，为确保稳定软件不支持无线方式刷机。

3、根据实际情况设置软件正确的路由器登录名、密码、路由器IP地址、端口、适配机型版本、引导区名（尤其是使用通用方案时，斐讯方案基本上全自动啦基本不需要动只设置实际的登录账户，登录密码，IP地址即可）。

v5.5版本更新日志：

	优化K2T开启过渡固件SSH服务（使用POST方式开启SSH），添加RoutAckProV1B2自动方案（需要自选breed适配机型和引导区名否则会刷砖），修复几个可能出现的BUG问题。添加批量刷机模式
	目前已测试固件可使用全自动方案：K1_22.4.2.15，K2_22.5.9.163，K2_V22.6.503.31，K2_V22.6.506.28,K2_V22.6.507.43,K2_22.6.511.69，K2_V22.6.512.75，K2P_22.8.5.189，K2T_22.23.1.108
其他固件未知请自行测试.

v5.6版本更新日志：

	添加dd刷机模式，防止某些固件集成的mtd刷机方式限制导致刷机时提示刷入失败，原因未知问题。

v5.7版本更新日志：

	更新支持针对K2_V22.6.512.75某讯后台限制telnet服务及相关服务问题（现在可以愉快的刷入啦）。

v5.8版本更新日志：

	针对英文操作系统和XP修复因英文语言获取IP失败问题导致刷机时提示，上传失败问题！
	
File: 路由器刷breed Web控制台助手v5.8版本.exe
Size: 1130496 bytes
File Version: 5.08
Modified: 2018年9月6日, 19:43:34
MD5: B32BEE50529C431295ADD727C3894975
SHA1: B832C745C8165B92AF0EA8283C755BBE216D9E56
CRC32: BC7F6763






