12. Spécifications du produit

| Remarque : | • Les valeurs de spécification varient légèrement en fonction des modèles d'imprimantes et de leurs fonctions respectives. Les spécifications de produit varient en fonction des pays et des régions. • Ces valeurs reposent sur les données initiales. Pour plus d'informations sur les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur : www.pantum.com.

12.1. Présentation des spécifications

Taille du produit (L*P*H) | 337mm*220mm*178mm
Poids du produit (à l'exclusion de la cartouche) | 4kg
Environnement d'impression | Plage de température d'impression optimale : 10-32℃
Plage d'humidité relative : 20%~80%RH
Tension d'alimentation | Modèle 220 V : CA 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A
Bruit (SPL) | Impression : 52dB(A)
En attente: 30dB(A)
Heure d'entrée en attente de réseau | 1 minute
Consommation électrique
Impression : moyenne 370W
Prêt : 38W
Veille : <2W
Système d'opération | Microsoft Windows XP/ Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server2003/2008/2012（32/64Bit）
macOS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15
Linux(Ubuntu 12.04~18.04)
iOS 7.0-14.0
Android 4.4-10.0
Interface de communication | USB 2.0(High Speed)
Interface IEEE802.11b/g/n

12.2. Spécification de l'impression

Vitesse d'impression | Veuillez référencer au chapitre 1.1.
Temps d'impression Première page | ≤7,8 s
Langage d'imprimante | GDI