1. Yazıcıyı Kullanmadan Önce

1.1. Ürün Ailesi Tanıtımı

Ürün Ailesi Parametreleri | P2210 Series | P2510 Series | P2210W Series | P2510W Series
Arabirim Tipi | USB | ● | ● | ● | ●
NET |  |  |  |
WiFi |  |  | ● | ●
Yazdırma Dili
GDI | ● | ● | ● | ●
Kontrol Paneli
LED | ● | ● | ● | ●
Yazdırma Hızı(A4) | 20ppm | ● |  | ● |
22ppm |  | ● |  | ●
Manuel çift yönlü baskı | ● | ● | ● | ●

(●: Desteklenir, Boş: Desteklenmez)

| Not: | • Ürün serisi artışı veya değişikliği durumunda,ayrıca bildiri verilmeyecetktir.

1.2. Tedarik Edilen Aksesuarlar

Paketi açtığınızda, aşağıdaki parçaların kutuda olduğundan emin olun:

Ad | Parçalar
Yazıcı |
Lazer Toner Kartuşu |
USB Arabirim Kablosu |
Güç Kablosu |
CD-ROM |
Kurulum Kılavuzu |
Pantum Garanti Belgesi |

| Not: | • Pantum Garanti Belgesi bazı bölgelerde eklenmemiş olabilir.

1.3. Ürün Görünümü

| Ön Görünüm

1 | Çıkış Sepeti
2 | Kontrol Paneli
3 | Çıkış Tepsisi
4 | Otomatik Besleme Kılavuzu
5 | Kağıt Durdurucu
6 | Besleme Tepsisi
7 | Otomatik giriş tepsisi

| Arkadan Görünüm

| Not: | • Yazıcının arkadan görünümü modellere ve fonksiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

1 | Ağ Arabirimi
2 | USB Arabirimi
3 | Güç Anahtarı
4 | Güç Arabirimi

1.4. Lazer Toner Kartuşu

| Lazer Toner Kartuşu Hizmet Ömrü

Tip | Ortalama Yazdırma Hacmi
Standart Kapasiteli Lazer Toner Kartuşu | 700 Sayfa kadar (Yukarıdaki veriler ISO/IEC 19752 standardına göredir)
Yüksek Kapasiteli Lazer Toner Kartuşu | 1600 Sayfa kadar (Yukarıdaki veriler ISO/IEC 19752 standardına göredir)

| Not: | • Model haber verilmeden değiştirilebilir. • Sarf malzemesi kapasitesi kullanılan türlere göre değişiklik gösterebilir. • Şirket, orijinal malzeme dışındaki sarf malzemelerinin kullanılmasını önermez,orijinal olmayan sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir. • Kartuş görünümü kapasite modellerin farklı olması nedeniyle farklı olabilir ,şematik sadece referans içindir.

1.5. Kolay Doldurulan Lazer Toner Kartuşu

1.5.1. Kolay Doldurulan Lazer Kartuşun Yapısı

No. | Ad
1 | Atık Toner Portu
2 | Toner Doldurma Portu
3 | Atık Toner Kutusu
4 | Toner Kutusu

1.5.2. Kolay Doldurulan Lazer Kartuşu Doldurma Adımları

Adımlar | Çizim | Açıklama
1 |  | Lazer toner kartuşunu, toner portu tarafı aşağı gelecek şekilde tutun ve yaklaşık 5-6 kez dikey yönde çalkalayın.
2 |  | Atık toner portunun kapağını açın.
3 |  | Toneri atık toner kutusundan boşaltın.
4 |  | Atık toner portunun kapağını kapatın.
5 |  | Toner dolum portunun kapağını açın.
6 |  | Toner şişesinin ağzını toner dolum portuyla hizalayın.
7 |  | Toneri toner kutusuna boşaltın.
8 |  | Toner dolum portunun kapağını kapatın.
9 |  | Toner dolumu tamamlanır.

| Not: | • Yeni veya atık tonerleri ya da toner kartuşlarını yakMAyın. Tonerler aleve maruz kaldığında yanar ve operatörün yanmasına neden olabilir. • Dökülen toneri temizlemek için normal bir elektrik süpürgesi kullanMAyın. Toner elektrik süpürgesinde kıvılcıma maruz kalabilir ve bundan dolayı yangına ya da patlamaya neden olabilir. Tozlu yangın koruma cihazıyla birlikte patlamaya karşı koruyuculu bir süpürge kullanabilirsiniz. • Eğer toner solursanız, lütfen bol suyla gargara yapın ve temiz havalı bir alana gidin. Gerekli olması durumunda hastaneye gidin. • Eğer giysiler üzerinde toner lekesi varsa, kuru bir toz beziyle silin ve ardından soğuk su ile yıkayın. Sıcak su, tonerin kumaştaki iplikciklere nüfuz etmesine neden olacaktır.