1. Avant l'utilisation de l'imprimante

1.1. Présentation de la série de produit

Paramètre de la série de produit | P2210 Series | P2510 Series | P2210W Series | P2510W Series
Type de port | USB | ● | ● | ● | ●
NET |  |  |  |
WiFi |  |  | ● | ●
Langage d'imprimante
GDI | ● | ● | ● | ●
Panneau de commande
LED | ● | ● | ● | ●
Vitesse d'impression(A4) | 20ppm | ● |  | ● |
22ppm |  | ● |  | ●
Impression recto-verso manuelle | ● | ● | ● | ●

(●：Compatible, Blanc: Incompatible)

| Remarque: | • L'ajout ou la modification de la série des produits est sujet au changement sans préavis.

1.2. Accessoires fournis

Lorsque vous ouvrez l'emballage, vérifiez la présence des pièces suivantes :

Nom | Pièces
Imprimante |
Cartouche de toner pour imprimante laser |
Câble interface USB |
Cordon d'alimentation |
CD-ROM |
Manuel d'Installation |
Garantie Pantum |

| Remarque : | • La carte de garantie peut ne pas être incluse dans certaines régions.

1.3. Vue du produit

| Vue avant

1 | Bac de sortie
2 | Panneau de commande
3 | Plateau de sortie
4 | Guide de chargement automatique
5 | Butée papier
6 | Plateau de chargement
7 | Bac d'alimentation automatique

| Vue arrière

| Remarque : | • La vue arrière de l'imprimante peut varier selon les modèles et les fonctions.

1 | Interface réseau
2 | Interface USB
3 | Bouton d'alimentation
4 | Interface d'alimentation

1.4. Cartouche de toner pour imprimante laser

| Durée de vie de la cartouche de toner

Type | Volume d'impression moyen
Cartouche de toner pour imprimante laser de capacité standard | Environ 700 pages (Les données ci-dessus sont basées sur la norme ISO/CEI 19752)
Cartouche de toner pour imprimante laser de capacité élevée | Environ 1 600 pages (Les données ci-dessus sont basées sur la norme ISO/CEI 19752)

| Remarque : | • Le modèle est susceptible d'être modifié sans préavis. • La capacité des consommables peut varier en fonction du type utilisé. • Notre société ne vous conseille pas d'utiliser des matériaux autre que ceux d'origine, tout endommagement causé par des matériaux non d'origine n'est pas dans la portée de garantie. • Il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seuelement pour la référence.

1.5. Cartouche de toner facile à remplacer

1.5.1. Structure des cartouches de toner faciles à remplacer

N° de série | Nom
1 | Port des cartouches usagées
2 | Port de remplacement des cartouches
3 | Compartiment à cartouches usagées
4 | Compartiment à cartouches

1.5.2. Étapes de remplacement des cartouches de toner faciles à remplacer

Étapes | Graphique | Description
1 |  | Tenez la cartouche port de toner vers le bas, et secouez-la verticalement 5 ou 6 fois.
2 |  | Ouvrez le couvercle du port des cartouches usagées.
3 |  | Retirez la cartouche du compartiment à cartouches usagées.
4 |  | Refermez le couvercle du port des cartouches usagées.
5 |  | Ouvrez le couvercle du port de rechargement des cartouches.
6 |  | Alignez le bouchon de la bouteille de toner avec le port de remplacement des cartouches.
7 |  | Placez la cartouche dans le compartiment à cartouches.
8 |  | Refermez le couvercle du port de remplacement des cartouches.
9 |  | Le remplacement de la cartouche est terminé.

| Remarque : | • Il ne faut surtout PAS incinérer de toner ou de cartouche de toner neufs ou usagés. En cas d'exposition à une flamme, le toner brûle et l'opérateur peut se brûler. • Il ne faut PAS utiliser un aspirateur ordinaire pour nettoyer le toner renversé. Ce dernier peut être exposé à des étincelles à l'intérieur de l'aspirateur et ainsi provoquer un incendie ou une explosion. Un aspirateur anti-explosion peut être utilisé avec un dispositif de protection contre la poussière et le feu. • En cas d'inhalation de toner, veuillez vous gargariser avec beaucoup d'eau et vous rendre dans un environnement où il y a de l'air frais. Allez à l'hôpital si nécessaire. • Faites attention aux vêtements tachés de toner, essuyez-les avec un chiffon sec et nettoyez-les ensuite à l'eau froide. Le toner pénètre les fibres des vêtements avec de l'eau chaude.