7. Impression

7.1. Fonctions d'impression

Vous pouvez accéder à la fonction d'impression grâce aux paramètres des différentes propriétés disponibles dans les Options d'impression, et également par le biais de certaines fonctions, y compris :

Fonctions | Graphique
Impression recto-verso manuelle |
Assembler |
Ordre inverse |
Multipage |
Impression Affiche (pour Windows uniquement) |
Impression avec zoom |
Taille personnalisée |

| Remarque : | • Vous pouvez sélectionner l'impression Affiche 2 x 2 en mode multipage pour activer la fonction d'impression d'affiche. • Vous pouvez ouvrir la première option d'impression, cliquez sur le bouton aide, et consultez la fonction et l'explication détaillée. Comment ouvrir le fichier d'aide, veuillez voir le chapitre 7.2.3.

7.2. Paramètres d'impression

7.2.1. Réglages des paramètres d'impression

Avant d'envoyer le travail d'impression, configurez les paramètres (tels que le type de papier, la dimension de papier et la source de papier) d'impression par les deux modes suivants.

Système d'opération | Modifier temporairement la configuration de travail d'impression | Modifiez pour toujours la configuration par défaut
Windows 7 | 1. Cliquez sur le menu 'Fichier'－'Imprimer'－sélectionnez l'imprimante－'Propriétés de l’imprimante' (les étapes détaillées peuvent varier selon le système d'opération). | 1. Cliquez sur le menu 'Démarrer'－'Panneau de configuration'－'Périphériques et imprimantes'. 2. Cliquez à droite sur l'icône d'imprimante, sélectionnez 'Options d’impression', modifiez la configuration et sauvegardez.
macOS | 1. Cliquez sur le menu 'Fichier'－Imprimer. 2. Modifiez la configuration dans la fenêtre sortie. | 1. Cliquez sur le menu 'Fichier'－Imprimer. 2. Modifiez la configuraiton dans la fenêtre sortie, cliquez pour sauvegarder la préconfiguration. (A chaque impression, il faut choisir la préconfiguration, sinon imprimer selon la configuration par défaut.)

| Remarque : | • La priorité de la configuration de logiciel d'application est supérieure à celle d'imprimante.

7.2.2. Impression recto-verso manuelle

1. Le programme d'entraînement de cet appareil prend en charge l'impression recto-verso manuelle.

| Remarque : | • Si le papier est trop fin, il risque de se froisser. • Si le papier est enroulé, mettez-le à plat et remettez-le dans le bac automatique. • Si la fonction d'impression recto-verso manuelle provoque un bourrage papier, veuillez consulter le chapitre 10.1 pour le traitement.

2. Avant d'imprimer, veuillez-vous assurer qu'une certaine quantité de papier est chargée dans le bac automatique.

| Remarque : | • Pour le chargement du papier, veuillez-vous reporter au chapitre 2.2. • Certains supports papier ne sont pas adaptés à l'impression recto-verso. Si vous essayez d'imprimer en recto-verso, vous risquez d'endommager l'imprimante. Lorsque le type de papier est épais ou transparent, n'essayez pas l'impression recto-verso. Si l'option 2 x 2 Poster Print est cochée dans la boîte de dialogue Préférences d'impression, le recto-verso manuel ne sera pas pris en charge.

3. Étapes à suivre pour lancer une impression (pour Windows uniquement) :

a) Ouvrez le document à imprimer depuis une application (Notepad par exemple), puis sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.

b) Sélectionnez l'imprimante Pantum.

Cliquez sur Préférences pour configurer l'impression.

c) Vérifiez que l'option Recto verso manuel soit cochée dans l'onglet Basique, puis cliquez sur OK après avoir effectué le paramétrage.

d) Cliquez sur Imprimer.

| Remarque : | • Nous vous recommandons de soulever le plateau de sortie afin d'éviter que le papier ne glisse. Si vous choisissez de ne pas soulever le plateau de sortie, nous vous recommandons d'enlever immédiatement le papier imprimé en sortie de l'imprimante.

e) Lancez l'impression après avoir choisi l'option Recto verso manuel. La fenêtre d'invite suivante apparaît, pour vous indiquer les prochaines opérations spécifiques. Les interfaces sont différentes en fonction des modèles.

f) Après avoir retourné le papier comme demandé par l'invite, appuyez sur le bouton Continuer de l'imprimante pour imprimer l'autre face.

g) Vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer pour quitter la fenêtre d'invite. Elle apparaîtra de nouveau lors de l'impression recto verso manuelle suivante.

7.2.3. Ouverture du document d'aide

Vous pouvez ouvrir les Options d'impression et cliquer sur le bouton Aide (pour Windows uniquement). Le document d'aide contient le guide de l'utilisateur, dans lequel vous pouvez trouver des informations sur les paramètres d'impression.

7.3. Annulation d'un travail d'impression

Appuyez longuement sur le bouton « Annuler/Continuer » du panneau de commande pour annuler un travail au cours de l'impression.