1. Antes de usar la impresora

1.1. Instroducción de la serie de prductos

Parámetros de la línea de productos | P2210 Series | P2510 Series | P2210W Series | P2510W Series
Tipo de interfaz | USB | ● | ● | ● | ●
NET |  |  |  |
WiFi |  |  | ● | ●
Lenguaje de impresión
GDI | ● | ● | ● | ●
Panel de control
LED | ● | ● | ● | ●
Velocidad de impresión(A4) | 20ppm | ● |  | ● |
22ppm |  | ● |  | ●
Impresión manual de doble cara | ● | ● | ● | ●

(●: Compatible, Blanco: No compatible)

| Nota: | • Si hay una serie de productos para aumentar o modificar, sin previo aviso.

1.2. Accesorios incluidos

Cuando abra el paquete, asegúrese de que contiene las siguientes piezas:

Nombre | Pieza
Impresora |
Cartucho de tóner láser |
Cable de interfaz USB |
Cable de alimentación |
CD-ROM |
Manual de Instalación |
Garantía de Pantum |

| Nota: | • Es posible que la garantía de Pantum no se incluya en algunas regiones.

1.3. Vista del producto

| Vista frontal

1 | Bandeja de salida
2 | Panel de control
3 | Bandeja de salida
4 | Guía de alimentación automática
5 | Tope para papel
6 | Bandeja de alimentación
7 | Bandeja de entrada automática

| Vista trasera

| Nota: | • La vista trasera de la impresora puede variar según los modelos y las funciones.

1 | Interfaz de red
2 | Interfaz USB
3 | Interruptor de encendido
4 | Interfaz de alimentación

1.4. Cartucho de tóner láser

| Vida útil del cartucho de tóner láser

Tipo | Volumen de impresión medio
Cartucho de tóner láser de capacidad estándar | Aproximadamente 700 páginas (Los datos anteriores están basados en el estándar ISO/IEC 19752)
Cartucho de tóner láser de alta capacidad | Aproximadamente 1 600 páginas (Los datos anteriores están basados en el estándar ISO/IEC 19752)

| Nota: | • El modelo puede aumentar sin previo aviso. • La capacidad de los consumibles puede variar en función de los tipos usados. • La compañía no recomienda el uso de suministros que no sean los suministros originales, debido al uso de suministros que no sean originales y no causa ningún daño está dentro del alcance de la garantía. • El aspecto de cartucho debido a que la capacidad de los diferentes modelos pueden ser diferentes, diagrama esquemático para referencia.

1.5. Cartucho de tóner láser fácil de rellenar

1.5.1. Estructura del cartucho de láser fácil de rellenar

N.º de serie | Nombre
1 | Puerto de desecho de tóner
2 | Puerto de recarga de tóner
3 | Caja de desecho de tóner
4 | Caja de tóner

1.5.2. Pasos para recargar el cartucho de láser fácil de rellenar

Pasos | Diagrama | Descripción
1 |  | Sostenga el cartucho de tóner láser con el puerto de tóner hacia abajo y agítelo en posición vertical unas 5 o 6 veces.
2 |  | Abra la tapa del puerto de desecho de tóner.
3 |  | Retire el tóner de la caja de desecho de tóner.
4 |  | Cierre la tapa del puerto de desecho de tóner.
5 |  | Abra la tapa del puerto de recarga de tóner.
6 |  | Encaje la boca de la botella de tóner en el puerto de recarga de tóner.
7 |  | Vierta el tóner en la caja de tóner.
8 |  | Cierre la tapa del puerto de recarga de tóner.
9 |  | La recarga de tóner ha finalizado.

| Nota: | • NO incinere el tóner o el cartucho de tóner, ya sea este uno nuevo o residual. El tóner arderá si lo expone a las llamas, y el operario podría sufrir quemaduras. • NO utilice una aspiradora normal para limpiar el tóner derramado. El tóner puede ser expuesto a chispas dentro de la aspiradora y provocar un incendio o una explosión. En lo posible, puede usar un aspirador antiexplosivo con un dispositivo de protección contra el explosivo de polvo. • Si ha inhalado tóner, haga gárgaras con abundante agua y diríjase a un lugar con aire fresco. Diríjase al hospital de ser necesario. • Si ha manchado su ropa con el tóner, límpiela con un plumero seco y luego con agua fría. El agua caliente hará que el tóner penetre en las fibras de la ropa.