Die Rippen eines Trapezförmigen oder elliptischen Flügels können nach dem Auswählen des Wurzel- unr Randbogenprofils automatisch berechnet werden. Die Funktion befindet sich unter "Tools-Interpolierte Rippen zeichnen".
Jede Rippe oder Profilschablone kann nach links oder rechts ausgerichtet betrachtet und gedruckt werden. Die Funktion befindet sich unter "Profile-Profil nach links ausrichten" bzw. "Profile-Profil nach rechts ausrichten" oder bei dem entsprechenden Symbol der Symbolleiste.
Bei einer erstellten Rippe können Nasen- und Endleise und Holme durch die entsprechenden Icons der Symbolleiste eingefügt oder verändert werden.
Die Reynoldszahl kann mit Hilfe der Funktion "Tools-Reynoldszahl berechnen" berechnet werden.
Die gewünschten Profile können über die Funktion "Nach Parametern filtern (für Fortgeschrittene)" aus dem "Profile-Profilmanagement" dialog gesucht werden. Die Datenbank wird nach Parametern wie maximaler Dicke, Wölbung etc. durchsucht.
Wenn Sie jetzt noch ein unregistrierter Nutzer sind, werden Sie die Vollversion von Profili genießen und werden - so gewünscht - informiert, wenn neue Versionen herausgegeben werden.
Wenn Sie einen Flügel mit unterschiedlichem Wurzel- und Randbogenprofil haben, kann das sich in der Mitte ergebende Profil mit der Funktion "Erzeuge aus zwei Profilen ein Mischprofil" aus dem Dialog "Profile-Profilmanagement" untersucht werden.
Neue Profile können mit der Funktion "Berechne ausgewähltes Profil" im Dialog "Profile-Profilmanagement" erzeugt werden.
NACA-Profile können mit der Funktion "Erzeuge neues NACA Profil" im Dialog "Profile-Profilmanagement" erzeugt werden.
Für die Polaren neuer Profile oder neuer Re-Zahlen kann beispielsweise über Nacht ein Pre-Processing durchgeführt werden. Die Funktion befindet sich unter "Polaren-Pre-processing neuer Polaren"