扫描线同步
允许定义目标扫描线索引并激活3D应用程序的扫描线同步。在游戏期间将帧速率与某些特定光栅化器位置（即目标扫描线）同步可以实现VSync ON【垂直同步开启】效果，具有较低的输入滞后和可预测的固定撕裂线位置。您可以通过增加扫描线索引来降低撕裂线。将其设置为零以禁用同步。

提示：
- 必须禁用VSync【垂直同步】才能获得正确的扫描线同步功能。
- 您可以使用FCAT叠加作为视觉撕裂线位置指示器。对于单信号和半同步模式，建议使用FCAT颜色序列模式，对于双扫描线同步模式，建议使用FCAT 2列模式。
- 您可以指定负扫描线索引以设置扫描线总数的偏移量。
- 您可以通过高级属性中的<用户界面>选项卡禁用用户界面工具提示。