TArch7.5 Build070628->TArch7.5 SP1 Build071022
1,解决块内有墙体，填充命令出错问题
2,解决填充命令后，门窗丢失问题
2,解决拉伸天正对象（如墙体）夹点过程中，动态输入尺寸，修改后不能UNDO的问题
TArch7.0 Build060808->TArch7.5 Build070628升级内容
1,新功能:   状态栏比例按钮可以显示、修改当前选中对象比例（修改只适用于2004以上平台），无选择时显示当前比例
2,新功能:   天正加粗填充选项的填充选择改为图案库选择方式
3,改进:     两点轴标命令采用无模式对话框模式
4,改进:     引出标注和索引标注绘制过程增加固定角度对齐功能
5,问题:     07平台下文字类lisp命令有个别出错，如曲线文字等
6,新功能:   增加构件库管理功能，以及构件入库命令
7,改进:     图形切割功能加强，通过天正图形切割对象来切割对象，可对天正对象进行二维和三维切割,并且可以自动复制轴号
8,问题:     逐点标注消除闪烁
9,新功能:   增加等式标注功能
10,新功能:  轻质隔墙和详图填充增加线图案填充方式
11,新功能:  提供房间轮廓命令
12,新功能:  插标准柱和标准柱对象编辑增加从标准构件库中选择功能，可插构件库内的异形柱
13,改进:    轴号的对象编辑过程隐藏轴号以深色显示
14,问题:    有保温层时，门窗套和凸窗挡板出错
15,新功能:  增加外包尺寸功能
16,新功能:  增加图案管理功能
17,新功能:  通用图库的重制可以选择只重制图块或只重制幻灯片
18,改进:    墙体分解为3DSOLID后在墙交接处有时出错
19,问题:    墙基线在外时的加粗、填充问题
20,问题:    平行不同墙厚墙（包括虚墙）交接处，柱子连接墙(而墙基线不连时)搜索房间出错问题
21,问题:    修改图库多处BUG
22,新功能:  尺寸增加对象编辑功能（增补尺寸）。
23,新功能:  墙体造型功能增强，支持连接墙角，支持内凹（负造型）
24,改进:    插窗命令增加从构件库中选取功能，可插构件库中的组合门窗以及普通门窗
25,改进:    增加基线对齐命令用于调整基线的交接，但不改变墙体位置
26,问题:    墙图层锁定时倒墙角命令崩溃
27,问题:    当有柱子时，墙体交接处未作处理，有些情况依然需要处理墙体之间的连接
28,问题:    文字合并，有时文字先后顺序出错
29,改进:    墙体造型应打断墙保温线
30,问题:    柱子与墙相贴时的填充和带型窗有问题
31,问题:    批量转旧增加文件名后缀自定义功能，也可以不设文件后缀
32,问题:    带型窗不受柱子影响
33,改进:    表格全屏编辑对话框增加最大化按钮（包括门窗表对话框）
34,改进:    绘制墙增加标高设置,允许平面重叠而Z向不重叠的墙的绘制
35,改进:    轴号对象的原所有轴号横移夹点具备轴号横纵移动功能
36,改进:    单线生墙同时适用于LWPOLYLINE和POLYLINE多段线类型
37,问题:    加门窗套后门窗二维样式只能固定为系统四线样式
38,新功能:  新式剖面参数楼梯绘制功能
39,改进:    改进多跑楼梯的绘制过程
40,问题:    启动组内容无法保存
41,问题:    组合门窗在和墙体一起旋转过后再回退到原状态，则组合门窗会发生移动
42,问题:    专业词库中每个多行文字的最后一行内容因列宽默认为0而无法显示
43,问题:    带型窗移动旋转过程的动态显示有问题
44,新功能:  工程管理器菜单增加保存工程功能
45,问题:    绘图单位是米时查询面积命令查询闭合PLINE线和阳台面积时查得的数值不对（不选择生成房间对象时）
46,问题:    对表格里面的文字进行在位编，切换编辑单元时，在位编辑框会暂时消失
47,问题:    选择移动大量对象后，在输入P过后选中的不是上次的移动的对象，而是当前图中所有的天正对象。
48,改进:    墙基线不打印,FJDX命令以及图形导出时不保留
49,新功能:  增加表格单元累加命令
50,新功能:  门窗编号命令增加全部自动编号选项，适用于所选门窗有多种类型时
51,新功能:  插门窗命令的编号下拉列表增加自动编号选项
52,新功能:  新折断线命令绘制切割线对象（切割的同时可以加折断），同时提供切割线对象编辑功能
53,新功能:  提供墙齐屋顶命令
54,问题:    查询面积命令当不生成房间对象时，点取位置与面积标注位置不一致
55,改进:    任意坡顶对象编辑增加应用按钮，使用新电子表格，可以输入坡度
56,新功能:  提供攒尖屋顶对象的绘制和对象编辑，攒尖屋顶对象可用于日照分析
57,新功能:  提供人字屋顶对象的绘制和对象编辑，人字屋顶对象可用于日照分析
58,新功能:  自定义命令中，可以自定义在位编辑框的颜色和字体大小
59,改进:    改进剖切符号的绘制过程
60,问题:    CAD的单行文字用文字转化命令转化成天正文字后，对象特性表里该文字对齐方式为空。
61,问题:    在用户坐标系下无法绘制带形窗。
62,新功能:  三维切割命令有时会丢失门窗，UCS下切割有结果错位现象
63,问题:    CAD填充不认虚墙边界
64,问题:    逐点轴标不认用户坐标系，轴号的朝向不对
65,问题:    三维门窗入库时，在同一张图里一种门窗只能做一次原形。
66,新功能:  增加天正表格转Word功能
67,新功能:  增加编号后缀命令来加门窗编号后缀（如“反”）
68,新功能:  增加问题报告命令来支持用户报告BUG
69,改进:    所有无模式对话框，当光标移出对话框区域后，自动将输入焦点还给绘图区，不需点击一下绘图区
70,问题:    图中有某些天正对象时打印为DWF崩溃（打印要多测测试，包括对象颜色随块情况下的打印）
71,新功能:  支持2008平台下安装
72,问题:    圆弧线图案的显示有问题
73,改进:    双跑和多跑楼梯的的剖切位置夹点在自动剖切设置的情况下也出现并可用
74,新功能:  提供新式高效剖面楼梯扶手接头功能
75,改进:    两点轴标共用轴号时省略选择前接轴号操作
76,改进:    线图案改进绘制过程
77,新功能:  剖面参数栏杆增加几种新样式
78,改进:    墙生轴线使用与绘制轴线相同的轴线出头长度
79,新功能:  提供高级选项功能，用于用户的参数配置，同时一些功能重合的未公开命令取消
80,新功能:  状态栏右键菜单中的设置设为弹出选项
81,问题:    解决天正表格分解后Audit命令报错问题
82,改进:    使用新的单机版锁驱动，简化安装过程
83,新功能:  台阶的绘制和对象编辑改进，并新增下沉台阶类型
84,问题:    标高内容为字符开头时会重复（）内的内容
85,改进:    阳台绘制和阳台对象编辑改进
86,问题:    解决带型窗在墙交接处出现多余分界短线的问题
87,问题:    引出标注在用户坐标系下夹点不正确
88,改进:    新绘制的尺寸对象布局转角默认同当前UCS角度
89,问题:    虚墙的绘制过程以单线表示
90,改进:    恢复选中AutoCAD对象后的一些特色右键菜单（如AutoCAD表格等)
91,改进:    日照分析地理位置命令更新，使用新电子表格
92,新功能:  平行不等墙厚墙连接处缺口可以用矩形墙体造型来快速修补。
93,新功能:  墙、柱、造型、窗、切割线等具有自动智能（连接、打断、裁剪）特性的天正对象，支持模型空间的同时，也支持块内自动更新。

TArch7.0 Build060327->TArch7.0 060808升级内容
1,问题:	    楼梯在2006平台多三维视口时切换为平面视口时崩溃
2,问题:	    格式刷不能刷窗台高
3,问题:	    改变图层标准后，对于LSP命令，需要重新启动天正，新图层标准才能生效
4,改进:	    卫生隔断、引出标注、索引符号、标高、坐标、符号使用新图层
5,问题:	    尺寸裁剪延伸在一些情况下出错
6,问题:	    转化过来的尺寸超出标记会很长。
7,新功能:   AutoCAD2007平台下图形导出为TArch3类型时，直接导出为R14文件格式
8,改进:	    绘制带型窗不能捕捉交点和端点
9,问题:	    同一dwg中的不同楼层识别内外相互影响
10,新功能:  屏幕菜单在2004－2007平台支持自动隐藏
11,新功能:  支持AutoCAD2007平台
12,问题:    打印样式表错误
13,问题:    通用图库插图块应与当前UCS平行
14,问题:    当前比例不应允许设为<0.0001
15,新功能:  工程管理器在2004以上平台支持自动隐藏
16,问题:    转角带型窗无法刷窗台高
17,问题：   图名标注支持查找替换
18,问题:    日照分析导入建筑命令选择当前打开工程有时有问题
19,新功能:  增加标高检查命令
20,新功能:  增加门窗尺寸联动特性，通过尺寸夹点可修改关联范围，通过尺寸对象的特性表可启动或禁止关联特性
21,新功能:  阳台、坡道、台阶自动遮挡散水
22,问题:    布局旋转命令应用于图名标注出错
23,问题:    改进线图案的捕捉速度
24,问题:    门窗标注在不同比例条件下尺寸线线脚长度应进行相应调整
25,问题:    所有电子表格都根据需要增加行、列右键菜单操作
26,改进:    表格的全屏编辑使用新电子表格，支持行列位置移动，门窗表命令中也同步更新
27,问题:    指向索引在索引节点范围为0时，调整索引个数使索引节点异常变大
28,问题：　 在当前工程未定义楼层时执行门窗总表，会导致AutoCAD退出

TArch6.5 Build050111 -> TArch7.0 Build060327 升级内容
1,  改进:   只读实体应可以控制是否允许打印
2,  新功能: 提供7个图层快速操作命令和图层操作快捷工具条
3,  新功能: 新分层折叠式屏幕菜单，绘图区右键菜单中增加最近使用命令列表
4,  新功能: 增加天正自定义界面功能，定义工具条和一键快捷操作表等:T71_Tcustomize
5,  改进:   重建专业文字词库功能，支持分类检索、拼音检索、最近使用检索
6,  改进:   增补尺寸加回退功能
7,  改进:   图名标注作为实体　
8,  新功能: 增加尺寸区间合并功能
9,  重要:   增加快速标注功能
10, 新功能: 增加等分标注功能
11, 新功能: 增加标注对齐功能
12, 改进:   新轴网绘制命令
13, 改进:   状态行加粗、填充按钮光标按下时光标不应跳动
15, 新功能: 增加动态标注、基线显示状态按钮
16, 新功能: 增加文字在位编辑功能
17, 改进:   指向索引和剖切索引合并为索引符号命令
18, 新功能: Ctrl+,-用来控制文档标签和屏幕菜单是否显示
19, 新功能: 增加统一字高命令
20, 改进:   两点标注与墙中标注合并
21, 改进:   添加轴线和添加径轴合并
22, 改进:   体量建模的10个基本形体功能合并
23, 改进:   增补和连接尺寸文字应尽量维持原位，文字更改后也可以连接尺寸
24, 新功能: 新标注标高命令
25, 改进:   繁简字转换合并
26, 新功能: 对象选择中增加恢复上次选择的操作选项
27, 改进:   AutoCAD2006平台下天正对象夹点提示和对象查询功能失效，天正图块夹点只剩一个
28, 改进:   R16平台下天正对象颜色随块时不能打印
29, 改进:   解决AutoCAD2006平台下,天正图块夹点丢失，由天正图库插入某些图块(包括颜色随块图元的图块和特定AutoCAD2006动态图块)时崩溃问题
30, 改进:   墙体trim,break操作不再需要基线显示
31, 新功能: 文档标签提供全部保存并退出功能
32, 新功能: 文档标签提供另存旧版功能
33, 新功能: 增加对象平面布尔运算功能，适用于坡屋顶、平板，墙体造型、柱子、房间、路径曲面、变截面体，路径排列等对象
34, 改进:   路径曲面，变截面体，散水，栏杆、线图案 提供trim,break等曲线操作
35, 新功能: 增加工程管理功能，合并楼层表、三维组合、图纸集、建筑立剖面，门窗总表、门窗检查、图纸目录功能
36, 改进:   局步转换后,未转换的门窗显示出现问题。
37, 新功能: 增加带型窗和组合门窗对象
38, 新功能: 文字编辑对话框采用无模式方式，增加屏幕拾取文字功能
39, 改进:   去掉对大量墙体柱子操作时的“整体操作、局部操作”询问
40, 新功能: 天正文字增加圆圈文字支持
41, 新功能: 踢脚线提供trim,break等曲线操作
42, 改进:   转角和带型窗特性表中增加作为洞口属性
43, 改进:   坐标标注WCS取值设置坐标系时参考点坐标值应参考当前北向角度
44, 改进:   两段同心弧墙应可拼结为圆墙
45, 改进:   二三维门窗入库合并，支持推拉门
46, 新功能: 天正对象全面支持2006下夹点的动态输入
47, 改进:   二维散水，三维散水、内外高差合并
48, 改进:   带型窗绘制加无模式对话框输入窗数据
49, 改进:   加减门窗套合并
50, 改进:   加减保温层合并
51, 改进:   柱子形状样式应可以适用格式刷，非垂直墙之间的左右宽支持格式刷。
52, 新功能: 表格在位编辑右键菜单增加单元编辑功能
53, 新功能: 门窗编号在位编辑右键菜单增加批量编号和自动编号功能
54, 改进:   门窗编号特性表增加显示控制
55, 改进:   墙洞参加门窗表统计
56, 改进:   索引符号增加多索引支持，拉伸夹点
57, 改进:   洁具库增加了淋浴间、妇洗器、双人浴缸，更新洗脸盆、大便器、小便器、按摩浴缸等新形式。
58, 改进:   平面图库增加了十多个城市的风玫瑰图，各直辖市和省会、重要城市包括港台都包括了。
59, 新功能: 坐标标注设置中，增加由两个标注点确定指北针方向，增加样式选择
60, 改进:   箭头标注增加样式选择
61, 新功能: 单行文字对话框增加转角拾取功能
62, 新功能: 天正尺寸对象在位编辑右我键菜单增加文字复值功能
63, 改进:   门窗图库：推拉门与卷帘门重新分类，自动按此类门的特殊要求处理插入参数。窗库中的原门类删除
64, 改进:   门窗命令中垛宽定距、轴线定距、沿直墙顺序插入三个命令的编号离墙边界距离为0，该距离应按照系统变量设定。
65, 新功能: 新图层管理功能，新增图层转换功能
66, 改进:   单线变墙和轴线生墙合并，并单线生墙支持多段线、增加保留基线选项
67, 改进:   剖切索引的剖断线长度应可以用夹点改变
68, 改进:   绘制墙体、玻璃幕墙、添加虚墙命令合并，墙用途增加矮墙选项，墙对象编辑也增加墙用途选择
69, 改进:   等分加墙改进为无模式对话框操作
70, 改进:   搜索房间和查询面积命令加强，房间对象编辑加强
71, 改进:   自定义功能增强，加屏幕菜单自定义，启用快捷键选项
72, 改进:   柱子特性表功能增强
73, 改进:   幕墙提供两种显示模式(特性表中平面显示特性)，具备一般墙的大部分特性。
74, 改进:   尺寸标注增加出头支持
75, 改进:   增加鼠标感应对象特性，光标移到对象上后，对象亮显，鼠标右击出现对象所对应菜单
76, 新功能: 2004,2005状态栏增加 DYN 控制按钮,作用同2006，右键菜单中设置可以控制同时显示的标注字段数目
77, 新功能: R16状态栏按钮增加右键菜单，增加单击修改当前比例功能
78, 改进:   更新造型与修墙角合并，修墙角采用连续修理模式，并增加更新柱子裁剪的功能
79, 新功能: 柱子可遮挡竖板,任意坡顶,平板，散水，楼梯，台阶，扶手，阳台，坡道
80, 新功能: 双跑楼梯增加外侧扶手功能，并且自动绘制上下箭头
81, 新功能: 增加绘制区右键快捷菜单(慢击)来代替无命令行时的命令选项
82, 新功能: 查询面积增加查询阳台面积功能
83, 新功能: 天正尺寸标注夹点增加增补尺寸的功能
84, 新功能: 选项中加选择预览启动选择项，少数大图中如出现光标移动滞慢情况，关闭此选项
85, 改进:   布尔运算功能加强
86, 新功能: 柱子特性表中增加矮柱用途
87, 改进:   选项中墙体材料加两种填充墙，且墙填充色由材料决定，设为bylayer则由填充图层决定。
88, 改进:   墙体材料增加两种填充墙绘制墙体，墙对象编辑，墙特性表
89, 新功能: 矩形凸窗提供左右挡板特性
90, 改进:   新线图案对象,同时修改还有线图案命令和对象编辑，线图案库也发生了改变
91, 改进:   增加图形导出功能代替另存旧版，同时提高另存旧版和批量转旧的准确性
92,改进:   屏幕菜单的加载不受LSP病毒的影响
93,改进:   更新日照模块与TSun同步
94,改进:   搜索房间加生成建筑外轮廓的功能，并支持建筑面积不计算柱子凸出外墙部分。
95,改进:   工程管理器楼层表的右键加快捷菜单
96,改进:   墙、柱、墙体造型新增自动裁剪转角凸窗和一般凸窗特性，以适用于凸窗撞墙情况
97,新功能: 天正基本设定中增加“启动时自动加载最近使用的工程环境”选项
98,改进:   天正基本设定中增加Tab/~热键缩放控制选项
99,改进:   查询面积命令查询建筑面积时采用最新建筑规范，不计柱子突出外墙的部分
100,改进:   图形导出命令导出内容增加导出三维模型选项
101,改进:   合并文字同一行文字间不再加空格
102,新功能: 尺寸标注支持米单位标注，在天正基本设定中设置
103,改进:   不再提供特殊的GBCBIG字库，而是使用AutoCAD提供的标准GBCBIG字库，原gbcbig变化为gbcbig0
104,改进:   尺寸标注分解对象(FJDX)后文字大小变化
105,改进:   快速标注和测量边界命令中，墙对象的外包围盒计算有误
106,改进:   布置洁具、隔板、隔断有时会进入墙内(例如,有保温层的情况)
108,改进:   轴号拉伸问题
110,新功能: 尺寸标注对象增加尺寸界限原点,不打印。
111,改进:   图库布局应可记忆
112,新功能: 电梯货梯增加一个规格载重3000kg的规格
113,新功能: 墙体、线图案、路径曲面、应可以反向(右键菜单)
114,改进:   完善Ctrl切换夹点拉伸模式功能，各类型对象独立，在此基础上，尺寸对象重新提供夹点增补尺寸功能
115,问题:   删除轴号框选错误
116,新功能: 线图案对象提供基线位置选项，填充比例控制(包括对象编辑)，增加图案翻转功能(对象编辑)
117,改进:   提供新尺寸对象TCH＿DIMENSION2，支持通用的打断、裁剪、延伸等曲线操作
118,新功能: 散水应被凸窗自动裁剪
120,改进:   转角自纠应可多选、批量执行
121,新功能: 提供节能分析模块
122,改进:   LISP命令也可使用sys\acad.pgp中定义的拼音快捷命令
123,问题:   格式刷改墙厚后，门窗不能同步更新
124,改进:   柱齐墙边命令默认应是多选柱子方式(墙弧墙对齐时，仍然使用连续单选方法)
125,新功能: 线图案对象提供基线位置选项，填充比例控制(包括对象编辑)，增加图案翻转功能(对象编辑)
